# Szállítás

- Ellenőrizze, hogy valamennyi betétszerszám szilárdan össze van-e kapcsolva az elektromos kéziszerszámmal és hogy a fúrómag már nincs-e benne a betétszerszámban.
- Tekercselje teljesen fel, majd kösse össze a hálózati csatlakozó kábelt.
- Az elektromos kéziszerszámot mindig csak a (3) fogantyúnál fogva emelje fel és szállítsa.
- Az elektromos kéziszerszám mozgatásához sohase használja a forgatókart vagy a csatlakozó kábelt.