# การปรับความเร็วรอบ

- ตั้งความเร็วรอบที่ถูกต้องก่อนเริ่มทำงาน ความเร็วรอบต้องเหมาะกับเส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะและวัสดุที่ต้องการเจาะ หากตั้งความเร็วรอบไม่ถูกต้อง เครื่องมืออาจเสียหายหรือติดขัดอยู่ในชิ้นงาน

## การตั้งเกียร์ ระบบกลไก

- กดสวิทช์ตั้งเกียร์ (19) เมื่อเครื่องมือไฟฟ้าหยุดสนิทเท่านั้น

ท่านสามารถใช้สวิทช์ตั้งเกียร์ (19) เพื่อเลือกความเร็วรอบล่วงหน้า 2 ช่วง

เกียร์ I:
ช่วงความเร็วรอบต่ำสำหรับเจาะเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่

เกียร์ II:
ช่วงความเร็วสูงสำหรับเจาะเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก

- กดปุ่มปลดล็อค (18) และหมุนปุ่มตั้งเกียร์ (19) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- หากสวิทช์ตั้งเกียร์ไม่หมุน ให้หมุนเครื่องมือเล็กน้อย จากนั้นจึงสับไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

## การควบคุมความเร็วรอบ

คุณสามารถใช้ล้อปรับ (2) สำหรับตั้งความเร็วรอบล่วงหน้า เพื่อเลือกความเร็วรอบที่ต้องใช้ในระหว่างการทำงานได้

ความเร็วรอบที่ต้องการขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้และวัสดุที่จะทำงาน การเลือกความเร็วรอบจะป้องกันไม่ให้เครื่องมือร้อนเกินไปขณะเจาะ และทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้การเจาะคุณภาพสูง

การตั้งความเร็วรอบล่วงหน้า | เครื่องมือ
--- | ---
เกียร์ I: 50−250 นาที−1 | ดอกเจาะแบบกัดรอบวง (Ø 35−50 มม.) ดอกต๊าป
เกียร์ II: 100−510 นาที−1 | ดอกสว่านร่องเกลียว ดอกเจาะแบบกัดรอบวง (Ø < 35 มม.)