# Замена рабочего инструмента (см. рис. A)

- Выкрутите приводной узел при помощи кривошипной рукоятки (4) до конца вверх.
- Следите за тем, чтобы рабочие инструменты не были в смазке.

##

- Вставьте выталкивающий штифт (26) в сверлильную коронку (27) (для сверлильных коронок TCT и HSS требуются выталкивающие штифты различного диаметра).
- Вставьте сверлильную коронку выталкивающим штифтом в адаптер сверлильной коронки (22) и туго затяните винты ключем-шестигранником (6 мм) (25).
  Преимущественно используйте сверлильные коронки с хвостовиком Weldon.
- Вставьте адаптер сверлильной коронки в патрон (12).
- Присоедините шланг охлаждающей жидкости (37) к соединительному штуцеру на адаптере сверлильной коронки.

##

Рабочие инструменты с конусом Морзе MK2:

- Вставьте рабочий инструмент непосредственно в патрон (12).

Рабочие инструменты с конусом Морзе MK1:

- Вставьте рабочий инструмент в переходную втулку (MK2/MK1) (30).
- Вставьте переходную втулку со вставленным в нее рабочим инструментом в патрон (12).

Инструменты с цилиндрическим хвостовиком:

- Накрутите сверлильный патрон с зубчатым венцом (32) на коническую оправку (33) и вставьте рабочий инструмент.
- Вставьте коническую оправку с накрученным сверлильным патроном с зубчатым венцом в патрон (12).

- Убедитесь, что рабочий инструмент надежно вошел в зацепление.

- Вставляя конус Морзе или коническую оправку, не применяйте грубую силу. Это может привести к повреждению патрона и устанавливаемого инструмента.

##

Используйте соответствующий адаптер метчика (23) для метчиков.

- Вставьте метчик (24) в адаптер (23).
- Вставьте адаптер (23) со вставленным метчиком (24) в адаптер сверлильной коронки (22) и туго затяните его ключем-шестигранником (6 мм) (25).
- Вставьте адаптер сверлильной коронки (22) в патрон для инструмента (12).

##

- Вставьте клин для выбивки MK2 (34) в отверстие (13) так, чтобы скошенный край смотрел вниз.
  Если клин для выбивки (34) не вставляется в приводной шпиндель, слегка прокрутите рабочий инструмент.
- Прижмите клин для выбивки (34) при помощи молотка к электроинструменту и высвободите рабочий инструмент из патрона.