# Montaža i punjenje sustava rashladne tekućine (vidjeti sliku B)

- Sustav rashladne tekućine smijete koristiti isključivo kod bušenja s krunom za bušenje.

- Sustav rashladne tekućine ne smijete koristiti kod bušenja na okomitim ili kosim površinama ili iznad glave.

Zapreminu spremnika rashladne tekućine (35) možete promijeniti od 500 ml do 750 ml povlačenjem i pritiskanjem spremnika.

- Utaknite spremnik rashladne tekućine (35) u držač (36).
- Utaknite držač sa spremnikom rashladne tekućine s gornje strane u vodilicu (17).
- Spojite priključni nastavak (38) ventila za rashladnu tekućinu s crijevom za rashladnu tekućinu (37).

Spremnik rashladne tekućine (35) treba napuniti rashladnom tekućinom prije uporabe.

- Zatvorite ventil za rashladnu tekućinu (39).
- Odvrnite navojni poklopac (40) spremnika rashladne tekućine i ulijte rashladnu tekućinu u spremnik rashladne tekućine (35).
- Ponovno navrnite navojni poklopac (40) na spremnik rashladne tekućine.
- Povucite Push-Pull zatvarač (41) spremnika rashladne tekućine prema gore.
- Otvorite ventil za rashladnu tekućinu (39) do kraja prije uključivanja električnog alata.