# Paruošimas naudoti

- Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.

##

- Nustatykite elektrinį įrankį į reikiamą padėtį ir jį apsaugokite.
- Norėdami įjungti, elektrinį įrankį, paspauskite variklio įjungimo-išjungimo jungiklį (9) į padėtį „I“.

Nuoroda: elektrinį įrankį galima įjungti tik tada, jei prieš tai buvo įjungtas magnetas.

##

- Norėdami elektrinį įrankį išjungti, paspauskite variklio įjungimo-išjungimo jungiklį (9) į padėtį „0“.
- Palaukite, kol elektrinis įrankis visiškai sustos.
- Norėdami išjungti magnetą, paspauskite magneto įjungimo-išjungimo jungiklį (20) žemyn.

##

Jei dirbant nutraukiamas srovės tiekimas, apsauga nuo pakartotinio įjungimo neleidžia elektriniam įrankiui nekontroliuotai įsijungti.

- Norėdami įjungti pakartotinai, paspauskite variklio įjungimo-išjungimo jungiklį (9) į padėtį „I“.

Nuoroda: kai vėl atkuriamas elektros energijos tiekimas, paspauskite mygtuką RESET ant nuotėkio srovės apsauginio išjungiklio (15). Magnetas įsijungia automatiškai, kai tik pradeda raudonai šviesti indikatorius (16) ant nuotėkio srovės apsauginio išjungiklio (15).

##

Elektrinis įrankis yra su apsauga nuo perkrovos. Jei elektrinis įrankis naudojamas pagal paskirtį, jis nebus veikiamas perkrovos. Esant per didelei apkrovai, elektronika elektrinį įrankį išjungia. Magnetas ir toliau veikia.

- Jei po to elektrinį įrankį norite vėl įjungti, variklio įjungimo-išjungimo jungiklį (9) pastumkite į padėtį „I“.

Prieš pradėdami su elektriniu įrankiu dirbti toliau, atlikite šiuos žingsnius:

- Jei yra, pašalinkite kliūtį. Jei darbo įrankis stringa, funkciją kairinis sukimasis naudoti draudžiama.
- Leiskite elektriniam įrankiui apie 1 minutę veikti tuščiąja eiga, po to jis vėl bus parengtas eksploatuoti.

### Perkrovos indikatorius

Esant įjungtam elektriniam įrankiui, perkrovos indikatorius (6) praneša apie perkrovą.

Perkrovos indikatorius (6) | Perkrova
--- | ---
Nuolat šviečia žaliai | nėra perkrovos
Nuolat šviečia geltonai | labai didelė darbinė apkrova Sumažinkite pastūmos greitį
Mirksinti šviesa raudonai | labai didelė darbinė apkrova sumažinkite pastūmos greitį arba išjunkite variklį, priešingu atveju bus suaktyvinta apsauga nuo perkrovos