# Driftstart

- Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt.

##

- Placera och säkra elverktyget.
- För att slå på elverktyget trycker du motorns strömställare Till-/Från (9) till läge ”Inkoppling”.

Obs: Elverktyget kan endast stängas av om magneten stängdes av först.

##

- För att stänga elverktyget trycker du motorns strömställare Till-/Från (9) till läge ”0”.
- Vänta tills elverktyget har stannat helt.
- Tyck till-/frånbrytaren för magneten (20) nedåt för att stänga av magneten.

##

Återstartskyddet hindrar elverktyget från att okontrollerat starta efter ett strömavbrott.

- För att återstarta maskinen, tryck motorns strömställare Till/Från (9) till läge ”I”.

Obs: När strömförsörjningen är etablerad igen trycker du på knappen RESET på jordfelsbrytaren (15). Magneten slås på automatiskt så fort indikeringen (16) på jordfelsbrytaren (15) lyser rött.

##

Elverktyget är försett med ett överbelastningsskydd. Elverktyget kan inte överbelastas om användning sker enligt föreskrifterna. Vid för kraftig belastning stänger elektroniken av elverktyget. Magneten förblir aktiv.

- För att sedan återstarta elverktyget måste motorns strömställare Till/Från (9) tryckas till läge "I".

Utför följande steg innan du fortsätter arbeta med elverktyget:

- Åtgärda eventuella blockeringar. Om insatsverktyget är fastklämt får funktionen vänstergång inte användas.
- Låt elverktyget gå på tomgång i ca. 1 minut, sedan kan det åter användas.

### Indikering överbelastning

Överbelastningsindikeringen (6) visar en överbelastning när elverktyget är igång.

Indikering överbelastning (6) | Överbelastning
--- | ---
Kontinuerligt grönt ljus | ingen överbelastning
Kontinuerligt gult ljus | Tung arbetsbelastning Reducera matningshastigheten
Blinkar rött | Mycket tung arbetsbelastning Reducera matningshastigheten eller stäng av motorn, annars aktiveras överbelastningsskyddet