# Priežiūra ir valymas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

- Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpin‌kite, kad elektrinis įrankis ir ventiliacinės angos būtų švarūs.

Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo tai turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.

##

Apie. 8 val. likus iki elektrinio įrankio išsijungimo dėl susidėvėjusių anglinių šepetėlių, pradeda raudonai šviesti anglinių šepetėlių keitimo indikatorius (14). Elektrinį įrankį iki išsijungimo galite toliau naudoti.
Elektrinį įrankį išsiųskite į Bosch klientų aptarnavimo skyrių, adresai patiekti skyriuje „Klientų aptarnavimo ir konsultavimo naudojimo klausimais skyrius“.

Niekada nekleiskite tik vieno anglinio šepetėlio!

Nuoroda: naudokite tik Bosch rekomenduojamus anglinius šepetėlius, kurie yra skirti šiam produktui.

- Specialiu atsuktuvu atsukite gaubtelį (1).
- Pakeiskite spyruoklės spaudžiamus anglinius šepetėlius ir vėl užsukite gaubtelį.

##

Jei elektrinis įrankis gręžiant labai vibruoja arba ties kreipiamuoju bėgeliu matosi tarpelis, reikia nustatyti kreipiamojo bėgelio tarpelį. Tai apsaugo nuo darbo įrankio lūžimo ir elektrinio įrankio pažeidimo.

- Iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką, išimkite darbo įrankį, atjunkite aušinimo priemonės sistemą ir pastatykite elektrinį įrankį ant tvirto, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Sukamąja rankena (4) sukite gręžimo bloką (46) aukštyn tol, kol išpjova bus viršutinio varžto (47).
- Šešiabriauniu raktu (4 mm) (25) atlaisvinkite kairiojo kreipiamojo bėgelio viršutinį varžtą (47).
- Sukamąja rankena (4) sukite gręžimo bloką (46) kiek galima aukštyn.
- Šešiabriauniu raktu (4 mm) (25) atlaisvinkite kairiojo kreipiamojo bėgelio 3 apatinius varžtus (47).
- Šešiabriauniu raktu (3 mm) (25) užveržkite 4 varžtus (48) ir sukamąja rankena (4) sukite gręžimo bloką (46) aukštyn ir žemyn. Nustatykite pageidaujamą pastūmą.
- Gręžimo bloką kiek galima kelkite aukštyn ir šešiabriauniu raktu (4 mm) (25) užveržkite kairiojo kreipiamojo bėgelio 3 apatinius varžtus (47).
- Gręžimo bloką kiek galima leiskite žemyn ir šešiabriauniu raktu (4 mm) (25) užveržkite kairiojo kreipiamojo bėgelio viršutinį varžtą (47).

##

Norint užtikrinti, kad kiaurymės būtų tikslios, po intensyvaus įrankio naudojimo būtina patikrinti lazerio spindulius ir, jei reikia, nustatyti iš naujo.

- Norėdami įjungti lazerį, paspauskite lazerio įjungimo-išjungimo jungiklį (7) į padėtį „I“.
- Nusukite lazerio gaubtą (49).
- Šiek tiek atlaisvinkite laikančiojo spaustuvo (51) varžtus.
- Atitinkama kryptimi sukdami varžtą (52), veskite susikertančius lazerio spindulius dešinėn arba kairėn.
- Atitinkama kryptimi sukdami varžtą (53), veskite susikertančius lazerio spindulius darbo įrankio kryptimi arba tolyn nuo jo.
- Tvirtai priveržkite laikančiojo spaustuvo (51) varžtus.
- Tvirtai prisukite lazerio gaubtą (49).