# Întreţinere şi curăţare

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

- Pentru a putea lucra bine şi sigur, menţineţi curate scula electrică şi fantele de aerisire ale acesteia.

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita periclitarea siguranţei în timpul utilizării, această operaţie se va executa de către Bosch sau de către un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.

##

Cu aproximativ. 8 ore înainte ca scula electrică să se oprească din cauza periilor de cărbune uzate, indicatorul de înlocuire a periilor de cărbune (14) începe să se aprindă în roşu. Poţi continua să utilizezi scula electrică până când aceasta se opreşte.
Expediază scula electrică la centrul de asistenţă tehnică Bosch, pentru adrese, consultă secţiunea „Centrele de asistenţă tehnică şi consultanţă privind utilizarea”.

Nu înlocui niciodată separat periile de cărbune!

Observaţie: Utilizează numai perii de cărbune achiziţionate de la Bosch, care sunt destinate utilizării cu această sculă electrică.

- Desfă capacul (1) cu o şurubelniţă adecvată.
- Înlocuieşte periile de cărbune fixate cu arcuri şi înşurubează la loc capacul.

##

Dacă scula electrică vibrează puternic în timpul găuririi sau dacă pe şina de ghidare este vizibilă o fantă, lăţimea fantei şinei de ghidare trebuie reglată. Acest lucru împiedică ruperea accesoriilor şi deteriorarea sculei electrice.

- Scoateţi fişa de reţea din priză, scoateţi accesoriile şi sistemul de alimentare cu lichid de răcire şi aşezaţi scula electrică pe o suprafaţă fixă, plană şi orizontală.
- Rotiţi în sus unitatea de găurire (46) cu ajutorul manivelei (4) până când degajarea se află deasupra şurubului superior (47).
- Desfiletaţi şurubul superior (47) al şinei de ghidare din stânga cu ajutorul cheii hexagonale (4 mm) (25).
- Rotiţi complet în sus unitatea de găurire (46) cu ajutorul manivelei (4).
- Desfiletaţi cele 3 şuruburi inferioare (47) ale şinei de ghidare din stânga cu ajutorul cheii hexagonale (4 mm) (25).
- Strângeţi ferm cele 4 şuruburi (48) cu ajutorul cheii hexagonale (3 mm) (25) şi, simultan, rotiţi unitatea de găurire (46) cu ajutorul manivelei (4) în sus şi în jos. În acest caz, reglaţi forţa dorită a avansului.
- Rotiţi complet în sus unitatea de găurire şi înşurubaţi ferm cele 3 şuruburi inferioare (47) ale şinei de ghidare din stânga cu ajutorul cheii hexagonale (4 mm) (25).
- Rotiţi complet în jos unitatea de găurire şi înşurubaţi ferm şurubul superior (47) al şinei de ghidare din stânga cu ajutorul cheii hexagonale (4 mm) (25).

##

Pentru asigurarea unor găuriri precise, după o utilizare intensivă, trebuie să verifici fasciculele laser, iar, dacă este necesar, să le reglezi din nou.

- Pentru pornirea laserului, apasă comutatorul de pornire/oprire al laserului (7) în poziţia „I“.
- Deşurubează capacul de protecţie a laserului (49).
- Desfă puţin şuruburile de la clema de fixare (51).
- Desfă nivela laser cu linii în cruce spre dreapta sau spre stânga, rotind şurubul (52) în direcţia corespunzătoare.
- Deplasează nivela laser cu linii în cruce în direcţia accesoriului sau departe de accesoriu, rotind şurubul (53) în direcţia corespunzătoare.
- Strânge din nou ferm şuruburile de la clema de fixare (51).
- Înfiletează ferm la loc capacul de protecţie a laserului (49).