# Montering og fyldning af kølemiddelsystem (se billede B)

- Kølemiddelsystemet må udelukkende anvendes ved boring med borekronen.

- Kølemiddelsystemet må ikke benyttes ved boring i lodrette eller skrå flader eller over hovedhøjde.

Kølemiddeltankens volumen (35) kan ændres ved at trække og trykke tanken fra 500 ml til 750 ml.

- Stik kølemiddeltanken (35) ind i holderen (36).
- Skub holderen med kølemiddeltanken ind i skinnen (17) fra oven.
- Forbind kølemiddelventilens tilslutningsstuds (38) med kølemiddelslangen (37).

Kølemiddeltanken (35) skal fyldes med kølemiddel før boringen.

- Luk kølemiddelventilen (39).
- Skru kølemiddeltankens skruedæksel (40) af, og fyld kølemiddel i kølemiddeltanken (35).
- Skru skruedækslet (40) på kølemiddeltanken igen.
- Træk Push-Pull-lukningen (41) til kølemiddeltanken opad.
- Åbn kølemiddelventilen (39) helt, før el-værktøjet tændes.