# الصيانة والتنظيف

- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل علی العدة الكهربائية.

- للعمل بشكل جيد وآمن حافظ دائمًا علی نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية .

إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة Bosch أو من قبل مركز خدمة الزبائن المعتمد لشركة Bosch للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمخاطر.

##

حوالي. قبل 8 ساعات تقريبا من توقف العدة الكهربائية نتيجة لاستهلاك الفرش الفحمية يبدأ مبين تغيير الفرش الفحمية (14) في الإضاءة باللون الأحمر. يمكنك مواصلة استعمال العدة الكهربائية إلى أن تتوقف.
أرسل العدة الكهربائية إلى خدمة عملاء Bosch، تجد العناوين في الجزء «خدمة العملاء واستشارات الاستخدام».

لا تستبدل أبدا فرشاة فحمية واحدة فقط!

إرشاد: استخدم فقط الفرش الفحمية المشتراة من شركة Bosch والمخصصة لهذا المنتج.

- قم بحل الغطاء (1) باستخدام مفك مناسب.
- استبدل الفرش الفحمية الواقعة تحت ضغط نابضي، وأعد ربط الغطاء بإحكام.

##

في حالة اهتزاز العدة الكهربائية بشكل كبير أثناء الثقب أو إذا ظهرت فتحة في سكة التوجيه يجب ضبط عرض فتحة سكة التوجيه. يعيق هذا انكسار عدة الشغل ويمنع الإضرار بالعدة الكهربائية.

- اسحب قابس الكهرباء من المقبس الكهربائي، واخلع عدة الشغل ونظام سائل التبريد وضع العدة الكهربائية على سطح ثابت ومستوي وأفقي.
- أدر وحدة الثقب (46) باستخدام ذراع التدوير اليدوي (4) إلى أعلى، بحيث يستقر التجويف أعلى اللولب العلوي (47).
- قم بحل اللولب العلوي (47) لسكة التوجيه اليسرى باستخدام مفتاح سداسي الرأس المجوف (4 مم) (25).
- أدر وحدة الثقب (46) باستخدام ذراع التدوير اليدوي (4) إلى أعلى تماما.
- قم بفك اللوالب السفلية الثلاثة (47) لسكة التوجيه اليسرى باستخدام مفتاح سداسي الرأس المجوف (4 مم) (25).
- أحكم ربط اللوالب الأربعة (48) باستخدام مفتاح سداسي الرأس المجوف (3 مم) (25) وأدر في نفس الوقت وحدة الثقب (46) باستخدام ذراع التدوير اليدوي (4) إلى أعلى وإلى أسفل. اضبط أثناء ذلك قوة الدفع الأمامية المرغوبة.
- أدر وحدة الثقب إلى أعلى تماما واربط اللوالب السفلية الثلاثة (47) لسكة التوجيه اليسرى باستخدام مفتاح سداسي الرأس المجوف (4 مم) (25).
- أدر وحدة الثقب إلى أسفل تماما واربط اللولب العلوي (47) لسكة التوجيه اليسرى باستخدام مفتاح سداسي الرأس المجوف (4 مم) (25).

##

ينبغي أن يتم فحص أشعة الليزر بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة علی دقة أعمال الثقب.

- لتشغيل الليزر اضغط مفتاح تشغيل وإطفاء الليزر (7) للوضع "I".
- قم بفك غطاء الليزر (49).
- قم بحل لوالب مشبك المسك (51) بعض الشيء.
- حرك مؤشر تصويب الليزر إلى اليمين أو اليسار عن طريق إدارة اللولب (52) في الاتجاه المعني.
- حرك مؤشر تصويب الليزر في اتجاه عدة الشغل أو بعيدا عن عدة الشغل عن طريق إدارة اللولب (53) في الاتجاه المعني.
- أحكم ربط لوالب مشبك المسك (51) مرة أخرى.
- أحكم ربط غطاء الليزر (49) مرة أخرى.