# Çalıştırma

- Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen gerilimle aynı olmalıdır.

##

Enerjiden tasarruf etmek için ölçüm aletini sadece kullandığınız zamanlar açın.

- Elektrikli el aletini konumlandırın ve emniyete alın.
- Elektrikli el aletini açmak için motor açma/kapama şalterine (9) ilgili "I" konumunda bastırın.

Not: Elektrikli el aleti ancak mıknatıs önceden açılmışsa açılabilir.

##

- Elektrikli el aletini kapatmak için motor açma/kapama şalterine (9) ilgili "0" konumunda bastırın.
- Elektrikli el aleti tamamen duruncaya kadar bekleyin.
- Mıknatısı kapatmak için mıknatıs açma/kapama şalterine (20) aşağı doğru bastırın.

##

Yeniden başlatma emniyeti, elektrik beslemesinin kesilmesinden sonra elektrikli el aletinin kontrol dışı çalışmasını önler.

- Yeniden çalıştırmak için motor açma/kapama şalterine (9) ilgili „I“ konumunda bastırın.

Not: Akım beslemesi tekrar sağlandığında, kaçak akım koruma şalterindeki RESET tuşuna (15) basın. Kaçak akım koruma şalterindeki (16) gösterge (15) kırmızı yandığında, mıknatıs otomatik olarak devreye girer.

##

Bu elektrikli el aleti, zorlanma emniyetine sahiptir. Usulüne uygun olarak kullanıldığında elektrikli el aleti zorlanmaz. Yük çok yüksekse, elektronik sistem elektrikli el aletini kapatır. Mıknatıs aktif kalır.

- Daha sonra elektrikli el aletini tekrar çalıştırmak için motor açma/kapama şalterine (9) ilgili "I" konumunda bastırın.

Elektrikli el aleti ile çalışmaya devam etmeden önce aşağıdaki adımları izleyin:

- Mevcut takılmaları giderin. Uç sıkışırsa, ilgili sola dönme fonksiyonu kullanılmamalıdır.
- Elektrikli el aletinin yaklaşık 1 dakika rölantide kalmasına izin verin, ardından tekrar kullanıma hazır hale gelir.

### Aşırı yük göstergesi

Aşırı yük göstergesi (6), elektrikli el aleti açıldığında aşırı yük durumunu gösterir.

Aşırı yük göstergesi (6) | Aşırı yük
--- | ---
Sürekli yeşil ışık | Aşırı yükleme yok
Sürekli sarı ışık | ağır iş yükü İlerleme hızı düşürülmelidir
Yanıp sönen kırmızı ışık | Çok ağır iş yükü İlerleme hızı düşürülmeli veya motor kapatılmalıdır, aksi halde zorlanma emniyeti etkinleştirilir