# Consignes de sécurité pour perceuses magnétiques

- Faites fonctionner la machine-outil via les surfaces de prise isolées lorsque vous exécutez une opération durant laquelle l'accessoire de coupe peut entrer en contact avec des conducteurs cachés ou avec son propre câble. Si l'accessoire de coupe entre en contact avec un fil sous tension, les parties métalliques exposées de la machine-outil peuvent à leur tour être mises sous tension, ce qui peut être à l'origine d'un choc électrique.

- Lors de la fixation de l’outil électroportatif sur la pièce avec la sangle de sécurité, assurez-vous que la sangle permet de bien immobiliser l’outil électroportatif sur la pièce pendant son utilisation. Si la pièce est poreuse ou pas suffisamment résistante, elle risque de se détériorer et provoquer le desserrage de l’outil.

- Lors du forage de murs ou de plafonds, prenez soin de protéger les personnes et la zone de travail situés de l’autre côté. Le foret peut sortir du trou ou la carotte peut tomber de l’autre côté.

- Pour les perçages en position verticale ou inclinée ou au-dessus de la tête, n’utilisez pas le réservoir de liquide d’arrosage. Utilisez un refroidissement pas mousse. Veillez à ce qu’il ne pénètre pas d’eau dans l’outil. La pénétration d’eau à l’intérieur de l’outil électroportatif accroît le risque de choc électrique.

- L’outil électroportatif doit être correctement sécurisé. S’il n’est pas correctement fixé, l’outil électroportatif risque de bouger ou basculer et provoquer des blessures.

- Ne pas porter de gants. Les gants peuvent s'accrocher aux parties en rotation ou aux copeaux, entraînant des dommages corporels.

- Ne pas approcher les mains de la zone de forage pendant le fonctionnement de l'outil. Tout contact avec les parties en rotation ou les copeaux peut entraîner des dommages corporels.

- S'assurer que l'accessoire est en rotation avant de l'approcher de la pièce. Dans le cas contraire, l'accessoire peut être bloqué dans la pièce, entraînant un déplacement inattendu de celle-ci et des dommages corporels.

- Lorsque l'accessoire est bloqué, cesser d'appliquer une pression vers le bas et mettre l'outil hors tension. Rechercher la cause du blocage et mener des actions correctives afin de l'éliminer. Un blocage peut entraîner un déplacement inattendu de la pièce et des dommages corporels.

- Eviter de produire de longs copeaux en interrompant régulièrement la pression vers le bas. Les copeaux de métal, tranchants, peuvent s'accrocher et entraîner des dommages corporels.

- Ne jamais retirer les copeaux de la zone de forage pendant le fonctionnement de l'outil. Pour retirer les copeaux, extraire l'accessoire de la pièce, mettre l'outil hors tension et attendre que l'accessoire soit à l'arrêt. Utiliser des outils tels qu'une brosse ou un crochet pour retirer les copeaux. Tout contact avec les parties en rotation ou les copeaux peut entraîner des dommages corporels.

- La vitesse assignée des accessoires doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur le marquage de la machine-outil. Les accessoires fonctionnant à une vitesse supérieure à leur vitesse assignée peuvent se briser et éclater.

- Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a pas de conduites cachées ou contactez votre société de distribution d’eau locale. Tout contact avec des câbles électriques peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tout endommagement d’une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d’une conduite d’eau provoque des dégâts matériels et peut provoquer un choc électrique.

- N’utilisez jamais l’outil électroportatif sans le disjoncteur différentiel fourni.

- Vérifiez le bon fonctionnement du disjoncteur différentiel (PRCD) avant de commencer à travailler. En cas de défectuosité du disjoncteur différentiel (PRCD), remplacez-le ou faites le réparer dans un centre de Service après-vente Bosch agréé.

- Veillez à ce que ni les personnes se trouvant dans la zone de travail ni l’outil électroportatif n’entrent en contact avec l’eau qui s’écoule.

- Porter des chaussures à semelle antidérapante. Ceci permet d’éviter des blessures causées par le fait de glisser sur des surfaces lisses.

- Ne quittez jamais l’outil avant son immobilisation totale. Les accessoires de travail qui continuent de tourner ou qui ne sont pas encore à l’arrêt total peuvent causer des blessures.

- Faites en sorte que le câble d’alimentation de la carotteuse reste en dehors de la zone de travail. Un câble endommagé ou emmêlé augmente le risque de choc électrique.

- Ne surchargez pas l’outil électroportatif et ne l’utilisez pas en tant que marche-pied ou escabeau. Si vous surchargez l’outil électroportatif ou montez dessus, il risque de se renverser du fait que son centre de gravité se déplace alors vers le haut.

- Ne raccordez l’outil électroportatif qu’à un réseau électrique suffisamment puissant muni d’une mise à la terre.

- Débranchez l’outil électroportatif de la prise secteur et/ou retirez l’accu avant de procéder à des réglages et à des changements d’accessoires. La mise en route intempestive des outils électroportatifs est une cause fréquente d’accident.

- Travaillez toujours à deux si vous utilisez l’outil électroportatif en hauteur.

- En cas de perçage en position verticale ou inclinée ou au-dessus de la tête, sécurisez l’outil électroportatif avec une sangle de sécurité. L’aimant n’agit plus lors d’une panne de courant ou lors d’une sollicitation trop élevée. L’outil électroportatif peut tomber et provoquer des accidents.

- Risque de chute suite à un mouvement d’oscillation soudain de l’outil électroportatif. Lors de travaux sur un échafaudage, l’outil électroportatif peut se mettre à osciller soudainement lors de sa mise en marche ou en cas de panne d’électricité. Sécurisez l’outil électroportatif avec la sangle de sécurité fournie. Protégez-vous contre toute chute à l’aide d’une ceinture de sécurité.

- La surface doit être lisse et propre. Éliminez par ponçage les fortes rugosités, par ex. les projections de soudure et enlevez la rouille non adhérente, les salissures et la graisse. La force de maintien magnétique s’agit que si les surfaces sont lisses ou propres.

| N’approchez pas l’aimant de personnes porteuses d’implants chirurgicaux ou d’autres dispositifs médicaux (stimulateurs cardiaques, pompe à insuline, etc.). L’aimant génère un champ magnétique susceptible d’altérer le fonctionnement des implants chirurgicaux et dispositifs médicaux.

- N’approchez pas l’outil électroportatif de supports de données magnétiques ou d’appareils sensibles aux champs magnétiques. L’aimant peut provoquer une perte de données irréversible.

- Fixez l’outil électroportatif sur une surface stable, plane et horizontale. Pour pouvoir guider l’accessoire de manière régulière et sûre, il ne faut pas que l’outil électroportatif puisse glisser ou bouger.

- Veillez à ce que la surface de travail ainsi que la pièce soient bien propres. Les copeaux ou autres objets tranchants peuvent causer des blessures. Les mélanges de matériaux sont particulièrement dangereux. Les poussières de métaux légers peuvent être explosives ou inflammables.

- Ne touchez pas l’accessoire de travail après son utilisation - attendez qu’il ait refroidi. L’accessoire de travail chauffe fortement en cours d’utilisation.

- Ne touchez pas la carotte qui est automatiquement éjectée par la broche de guidage à la fin du perçage. La carotte peut être très chaude.

- Examinez le câble régulièrement et ne confiez la réparation d’un câble endommagé qu’à un centre de service après-vente agréé pour outillage électroportatif Bosch. Remplacez aussitôt toute rallonge endommagée. Ceci est indispensable pour préserver la sécurité de fonctionnement de l’outil électroportatif.

- Rangez l’outil électroportatif dans un endroit sûr et approprié. Le local de rangement doit être sec et verrouillable à clé. Ceci, afin de prévenir tout endommagement de l’outil électroportatif pendant son stockage ou son utilisation par des personnes non initiées.

- N’utilisez jamais un outil électroportatif dont le câble est endommagé. Ne touchez pas le câble endommagé et débranchez aussitôt le câble de la prise au cas où celui-ci est endommagé pendant l’utilisation de l’outil. Un câble endommagé augmente le risque de choc électrique.

- Connectez l’outil électroportatif à un réseau électrique avec prise de terre conforme à la réglementation. La prise électrique et la rallonge doivent posséder un conducteur de mise à la terre.

- La force de maintien magnétique dépend de l’épaisseur de la pièce. Le meilleur maintien est obtenu sur un acier à faible teneur en carbone d’une épaisseur d’au moins 20 mm.Pour le perçage dans de l’acier de plus faible épaisseur, il convient de placer une plaque d’acier supplémentaire (dimensions minimales 100 x 200 x 20 mm) sous le plateau magnétique. Protégez la plaque d’acier contre les chutes.

- Les copeaux métalliques et autres corps étrangers réduisent fortement l’adhérence magnétique. Assurez-vous toujours que le plateau magnétique est propre.

- Évitez toute désactivation de l’aimant. Assurez-vous que le plateau magnétique adhère parfaitement à la pièce avant de commencer à percer.

- Ne désactivez pas l’aimant avant l’immobilisation complète de l’outil ou utilisez la fonction de perçage en arrière.

- Si d’autres outils électriques sont branchés sur la même prise, la tension risque de fluctuer ce qui peut provoquer le détachement de l’aimant. Ne branchez pour cette raison qu’un seul outil électroportatif par prise électrique.

- N’utilisez pas de couronnes-trépans sans arrosage. Vérifiez toujours le niveau de liquide d’arrosage avant de commercer à percer.

- Protégez le moteur. Évitez impérativement toute pénétration d’eau, de liquide d’arrosage ou de corps étrangers dans le moteur.

- Les copeaux métalliques peuvent être très chauds. Ne les touchez pas avec les mains nues. Enlevez-les avec un collecteur magnétique de copeaux, un crochet à copeaux ou un autre moyen approprié.

- N’essayez jamais d’utiliser l’outil avec une tension d’alimentation inadaptée ou trop faible. Vérifiez la tension et la fréquence appropriées sur l’étiquette signalétique.

- L’outil électroportatif est fourni avec une étiquette d’avertissement laser (voir le tableau « Symboles et leur signification »).

- Assurez-vous que les étiquettes d’avertissement qui se trouvent sur l’outil électroportatif soient toujours lisibles.

| Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des personnes ou des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau laser projeté par l’appareil ou réfléchi. Vous risqueriez d’éblouir des personnes, de provoquer des accidents ou de causer des lésions oculaires.

- Au cas où le faisceau laser frappe un œil, fermez immédiatement les yeux et déplacez la tête pour l’éloigner du faisceau. N’apportez jamais de modifications au dispositif laser.

- N’apportez aucune modification au dispositif laser.

- Ne laissez pas des enfants utiliser l’outil électroportatif sans surveillance. Ils risqueraient de diriger le faisceau vers leurs propres yeux ou d’éblouir d’autres personnes par inadvertance

- Si le texte de l’étiquette d’avertissement laser n’est pas dans votre langue, recouvrez l’étiquette par l’autocollant dans votre langue qui est fourni, avant de procéder à la première mise en service.