# Montage et remplissage du système de lubrification (voir figure B)

- Le système de lubrification ne doit être utilisé qu’en cas d’utilisation d’une scie-trépan.

- Le système de lubrification ne doit pas être utilisé lors du perçage dans des surfaces verticales ou inclinées ou en hauteur au-dessus de la tête.

Le volume du réservoir de lubrifiant (35) peut être passé de 500 ml à 750 ml et inversement en tirant et en repoussant le réservoir.

- Insérez le réservoir de lubrifiant (35) dans la fixation (36).
- Poussez par le haut la fixation avec le réservoir de lubrifiant dans le rail (17).
- Raccordez le raccord (38) du robinet de lubrifiant au tuyau d’alimentation en lubrifiant (37).

Avant toute utilisation, remplir le réservoir (35) de lubrifiant.

- Fermez le robinet de lubrifiant (39).
- Dévissez le couvercle fileté (40) du réservoir de lubrifiant et versez du lubrifiant dans le réservoir (35).
- Revissez le bouchon fileté (40) sur le réservoir de lubrifiant.
- Tirez vers le haut le bouchon push-pull (41) du réservoir de lubrifiant..
- Ouvrez complètement le robinet de lubrifiant (39) avant de mettre en marche l’outil électroportatif.