# Réglage de la vitesse de rotation

- Réglez la bonne vitesse de rotation avant de commencer à travailler. La vitesse de rotation doit être adaptée au diamètre de perçage et à la nature du matériau à percer. Si la vitesse de rotation est mal choisie, l’accessoire de travail risque de s’endommager ou de se coincer dans la pièce.

## Sélection mécanique d’une vitesse

- N’actionnez le sélecteur de vitesse (19) que quand l’outil électroportatif est à l’arrêt.

Le sélecteur de vitesse (19) permet de présélectionner 2 plages de vitesses de rotation.

Vitesse I :
plage de basses vitesses pour les grands diamètres de perçage.

Vitesse II :
plage de hautes vitesses pour les petits diamètres de perçage.

- Actionnez la touche de déverrouillage (18) et tournez le sélecteur de vitesses (19) sur la position désirée.
- Si vous n’arrivez pas à tourner le sélecteur de vitesses, tournez légèrement l’accessoire de travail et passez à la position souhaitée.

## Régulation de vitesse

La molette de présélection (2) permet de sélectionner la vitesse de rotation requise même durant l’utilisation de l’outil.

La vitesse de rotation requise dépend de l’accessoire utilisé et du matériau à découper. Ceci évite la surchauffe de l’accessoire pendant le perçage et garantit une qualité de perçage élevée.

Présélection de vitesse de rotation | Accessoire
--- | ---
Vitesse I : 50–250 tr/min | Scie-trépan (Ø 35–50 mm), taraud
Vitesse II : 100–510 tr/min | Foret hélicoïdal, scie-trépan (Ø < 35 mm)