# تركيب نظام سائل التبريد وملؤه (انظر الصورة B)

- لا يجوز استخدام نظام سائل التبريد إلا عند الثقب باستخدام طربوش الثقب.

- لا يجوز استخدام سائل التبريد عند الثقب على أسطح رأسية أو مائلة أو عند العمل فوق مستوى الرأس.

يمكن تغيير حجم خزان سائل التبريد (35) من خلال سحب الخزان وضغطه من 500 مللي حتى 750 مللي.

- أدخل خزان سائل التبريد (35) في موضع التثبيت (36).
- حرك الحامل مع خزان سائل التبريد من أعلى على القضيب (17).
- قم بتوصيل وصلة الربط (38) الخاصة بصمام سائل التبريد بخرطوم سائل التبريد (37).

يجب ملء خزان سائل التبريد (35) بسائل التبريد قبل البدء بالثقب.

- أغلق صمام سائل التبريد (39).
- قم بفك الغطاء الملولب (40) الخاص بخزان سائل التبريد واملأ الخزان بسائل التبريد (35).
- أعد ربط الغطاء الملولب (40) على خزان سائل التبريد.
- اسحب قفل التثبيت بالدفع والسحب (41) الخاص بخزان سائل التبريد إلى أعلى.
- قبل تشغيل العدة الكهربائية افتح صمام سائل التبريد (39) تمامًا.