# Inbetriebnahme

- Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typschild des Elektrowerkzeuges übereinstimmen.

##

- Positionieren und sichern Sie das Elektrowerkzeug.
- Zum Einschalten des Elektrowerkzeuges drücken Sie den Ein-/Ausschalter Motor (9) in Position "I".

Hinweis: Das Elektrowerkzeug lässt sich nur einschalten, wenn zuvor der Magnet eingeschaltet wurde.

##

- Zum Ausschalten des Elektrowerkzeugs drücken Sie den Ein-/Ausschalter Motor (9) in Position "0".
- Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter Magnet (20) nach unten, um den Magnet auszuschalten.

##

Der Wiederanlaufschutz verhindert das unkontrollierte Anlaufen des Elektrowerkzeuges nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr.

- Zur Wiederinbetriebnahme drücken Sie den Ein-/Ausschalter Motor (9) in Position „I“.

Hinweis: Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, drücken Sie die Taste RESET am Fehlerstromschutzschalter (15). Der Magnet schaltet sich automatisch ein, sobald die Anzeige (16) am Fehlerstromschutzschalter (15) rot leuchtet.

##

Das Elektrowerkzeug ist mit einem Überlastschutz ausgestattet. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann das Elektrowerkzeug nicht überlastet werden. Bei zu starker Belastung schaltet die Elektronik das Elektrowerkzeug ab. Der Magnet bleibt weiterhin aktiv.

- Um danach das Elektrowerkzeug wieder in Betrieb zu nehmen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter Motor (9) in Position "I".

Führen Sie folgende Schritte aus, bevor Sie mit dem Elektrowerkzeug weiterarbeiten:

- Beseitigen Sie eventuell vorhandene Blockaden. Wenn das Einsatzwerkzeug klemmt, darf die Funktion Linkslauf nicht verwendet werden.
- Lassen Sie das Elektrowerkzeug ca. 1 Minute im Leerlauf laufen, dann ist es wieder einsatzbereit.

### Anzeige Überlast

Die Anzeige Überlast (6) zeigt bei eingeschaltetem Elektrowerkzeug eine Überlastung an.

Anzeige Überlast (6) | Überlast
--- | ---
Dauerlicht grün | keine Überlastung
Dauerlicht gelb | schwere Arbeitslast Vorschubgeschwindigkeit reduzieren
Blinklicht rot | sehr schwere Arbeitslast Vorschubgeschwindigkeit reduzieren oder Motor ausschalten, andernfalls wird der Überlastschutz aktiviert