# Регулиране на скоростта на въртене

- Преди започване на работа настройвайте подходяща скорост на въртене. Скоростта на въртене трябва да е съобразена с диаметъра на пробивания отвор и материала на пробивания детайл. При неправилно избрана скорост на въртене свредлото може да се повреди или да се заклини в пробивания детайл.

## Механичен редуктор

- Задействайте превключвателя за избор на ход (19) само когато електроинструментът е в покой.

С превключвателя (19) можете предварително да изберете два диапазона на скоростта на въртене.

Предавка I:
Нисък диапазон на скоростта на въртене; за работа със свредла с голям диаметър.

Предавка II:
Висок диапазон на скоростта на въртене; за работа със свредла с малък диаметър.

- Натиснете бутона за отключване (18) и завъртете превключвателя за предавки (19) в желаната позиция.
- Ако превключвателят за предавки не се върти, леко завъртете инструмента и сменете на желаната позиция.

## Регулиране на скоростта на въртене

С колелото за регулиране (2) за предварителен избор на скоростта на оборотите можете да избирате нужните обороти и по време на работа.

Необходимата скорост на въртене зависи от използвания инструмент и от обработвания материал. Това предотвратява прегряване на инструмента при пробиване и гарантира високо качество.

Предварителен избор обороти | Работен инструмент
--- | ---
Предавка I: 50–250 min−1 | Боркорона (Ø 35−50 mm), свредло за резба
Предавка II: 100–510 −1 | Спирално свредло, боркорона (Ø < 35 mm)