# Troca de ferramenta (ver figura A)

- Rode o motor totalmente para cima com a manivela manual (4).
- Assegure-se de que as ferramentas de trabalho estão isentas de gordura.

##

- Insira o pino de ejeção (26) na coroa de perfuração (27) (as coroas de perfuração TCT e HSS requerem pinos de ejeção com diâmetros variáveis).
- Encaixe a coroa de perfuração com o pino de ejeção no adaptador para coroa de perfuração (22) e aperte os parafusos com a chave sextavada interior (6 mm) (25).
  Utilize de preferência uma coroa de perfuração com encabadouro Weldon.
- Insira o adaptador para coroa de perfuração no encabadouro (12).
- Conecte a mangueira de líquido de arrefecimento (37) ao bocal de ligação no adaptador para coroa de perfuração.

##

Ferramentas com cone Morse MK2:

- Insira a ferramenta diretamente no encabadouro (12).

Ferramentas com cone Morse MK1:

- Insira a ferramenta no casquilho de redução (MK2/MK1) (30).
- Encaixe o casquilho de redução, com a ferramenta inserida, no encabadouro (12).

Ferramentas com encabadouro cilíndrico:

- Enrosque a bucha de coroa dentada (32) no mandril cónico (33) e insira a ferramenta.
- Encaixe o mandril cónico, com a bucha de coroa dentada enroscada, no encabadouro (12).

- Certifique-se de que a ferramenta está engatada de forma segura.

- Não aplique força ao inserir o cone Morse ou o mandril cónico. Isso pode causar danos no encabadouro e na ferramenta inserida.

##

Utilize o adaptador para macho de abrir roscas (23) certo para abrir roscas.

- Insira o macho de abrir roscas (24) no adaptador (23).
- Introduza o adaptador (23), com o macho de abrir roscas inserido (24), no adaptador para coroa de perfuração (22) e aparafuse-o bem com a chave sextavada interior (6 mm) (25).
- Insira o adaptador para coroa de perfuração (22) no encabadouro da ferramenta (12).

##

- Encaixe a cunha de extração MK2 (34) na abertura (13) de modo a que a aresta chanfrada aponte para baixo.
  Se não for possível encaixar a cunha de extração (34) através do veio de acionamento, rode um pouco a ferramenta de trabalho.
- Pressione a cunha de extração (34) em direção à ferramenta com a ajuda do martelo e solte a ferramenta de trabalho do encabadouro.