# Indicações de segurança para furadeiras de base magnética

- Opere a ferramenta elétrica segurando nas superfícies de manuseio isoladas, ao realizar uma operação na qual o acessório de corte possa entrar em contato com a fiação não aparente ou seu próprio fio elétrico. O contato do acessório de corte a um fio "vivo" pode tornar "vivas" as partes metálicas expostas da ferramenta e pode resultar ao operador um choque elétrico.

- Ao fixar a ferramenta elétrica com a cinta de segurança à peça de trabalho, certifique-se de que cinta de segurança tem capacidade para suportar e fixar a máquina durante a utilização. Se a peça de trabalho for fraca ou porosa, ela pode ser danificada e fazer com que a ferramenta elétrica se separe da peça de trabalho.

- Ao perfurar através de paredes ou tetos, assegure a proteção das pessoas e da área de trabalho no lado oposto. A broca pode sobressair do furo ou a coroa pode cair no lado oposto.

- Tanque do líquido para resfriamento não pode ser usado ao perfurar em superfícies verticais ou inclinadas, ou acima do nível da cabeça. Use refrigerante de espuma. Certifique-se que não entra água na ferramenta. Se entrar água na ferramenta elétrica, há um maior risco de choque elétrico.

- É necessário fixar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta elétrica que não esteja bem fixada pode se mover ou tombar e causar ferimentos pessoais.

- Não use luvas. As luvas podem ser agarradas pelas peças rotativas ou aparas, causando ferimentos pessoais.

- Mantenha as mãos fora da área de furação enquanto a ferramenta estiver funcionando. O contato com peças em rotação ou aparas pode causar ferimentos pessoais.

- Certifique-se de que o acessório está rodando antes de o encostar à peça de trabalho. Caso contrário, o acessório pode ficar preso na peça de trabalho, causando um movimento inesperado da peça e ferimento pessoal.

- Se o acessório emperrar, pare de aplicar pressão descendente e desligue a ferramenta. Investigue e tome medidas corretivas para eliminar a causa do bloqueio. O bloqueio pode causar um movimento inesperado da peça e ferimento pessoal.

- Evite gerar cavacos longos interrompendo regularmente a pressão descendente. Cavacos de metal afiados podem causar emaranhamento e danos pessoais.

- Nunca remova as aparas da área de furação enquanto a ferramenta estiver funcionando. Para remover as aparas, afaste o acessório da peça de trabalho, desligue a ferramenta e aguarde até que o acessório pare de se mover. Use ferramentas como uma escova ou gancho para remover as aparas. O contato com peças em rotação ou aparas pode causar ferimentos pessoais.

- A velocidade nominal dos acessórios com classificações de velocidade deve ser, no mínimo, igual à velocidade máxima marcada na ferramenta elétrica. Os acessórios correndo mais rápido que sua velocidade nominal podem quebrar e desintegrar-se.

- Utilizar detectores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consultar a companhia elétrica local. O contato com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar a explosões. A penetração em um cano de água causa danos materiais ou pode provocar um choque elétrico.

- Nunca trabalhar com a ferramenta elétrica sem o disjuntor diferencial residual (DR) fornecido junto.

- Verifique se o dispositivo de corrente diferencial (DR) está funcionando corretamente antes de iniciar qualquer trabalho. Os dispositivos de corrente diferencial (DR) danificados devem ser reparados ou substituídos num posto de assistência técnica autorizado Bosch.

- Preste atenção para que nem as pessoas na área de trabalho, nem a própria ferramenta elétrica, entrem em contato com a água que sai.

- Use calçado antiderrapante. Desta forma, evita ferimentos que podem ocorrer devido ao deslizamento em superfícies lisas.

- Nunca abandone a ferramenta sem a mesma ter parado por completo. Ferramentas de trabalho em funcionamento de inércia podem causar lesões.

- Mantenha o cabo de ligação da furadeira afastado do raio de ação. Cabos danificados ou emaranharados aumentam o risco de um choque elétrico.

- Não sobrecarregue a ferramenta elétrica, nem a use como escada ou andaime. Se sobrecarregar ou se subir na ferramenta elétrica, o centro de gravidade ferramenta elétrica pode se deslocar para cima e pode tombar.

- A ferramenta elétrica só pode ser operada em redes elétricas com condutor de proteção e dimensionamento suficiente.

- Retire o plugue da tomada e/ou remova a bateria da ferramenta elétrica antes de executar ajustes na ferramenta ou de substituir acessórios. O arranque involuntário das ferramentas elétricas é a causa de alguns acidentes.

- Para trabalhos acima do nível da cabeça peça sempre ajuda a outra pessoa.

- Fixe a ferramenta elétrica com a cinta de segurança ao furar superfícies verticais ou inclinadas ou ao trabalhar acima do nível da cabeça. Em caso de falha de corrente ou carga demasiado alta, a força de retenção magnética não se mantém. A ferramenta elétrica pode cair e provocar acidentes.

- Perigo de queda devido ao movimento oscilante súbito da ferramenta elétrica. Ao trabalhar em um andaime, a ferramenta elétrica pode fazer um movimento oscilante súbito ao iniciar ou em caso de uma falha de corrente elétrica. Fixe a ferramenta elétrica com a cinta de segurança fornecida. Proteja-se contra a queda, colocando um cinto de segurança.

- A superfície tem de ser lisa e estar limpa. Alise as maiores irregularidades, p. ex. salpicos de solda, e remova a ferrugem, sujeira e graxa soltas. A força de retenção magnética é conseguida apenas nas superfícies correspondentes.

| Não coloque o ímã perto de implantes ou outros aparelhos médicos, como p. ex. marca-passos ou bomba de insulina. O ímã cria um campo que pode influenciar o funcionamento de implantes ou aparelhos médicos.

- Mantenha a ferramenta elétrica afastada de suportes de dados magnéticos e de aparelhos sensíveis magneticamente. O efeito do íman pode provocar uma perda irreversível dos dados.

- Fixar a ferramenta elétrica em uma superfície estável, plana e horizontal. Se a ferramenta elétrica balançar ou for possível deslizar a mesma, a ferramenta elétrica não pode ser conduzida de forma segura e uniforme.

- Mantenha a superfície de trabalho, incluindo peça, limpa. Limalhas e objetos afiados podem causar ferimentos. As misturas de materiais são muito perigosas. Pó de metal leve pode queimar ou explodir.

- Não toque no acessório após o trabalho, espere que este esfrie. O acessório fica extremamente quente durante o trabalho.

- Não toque no núcleo de perfuração, que é expulso automaticamente pelo pino guia, depois de terminado o processo de trabalho. O núcleo de perfuração pode estar muito quente.

- Verifique regularmente o cabo e mande reparar os cabos danificados apenas em um posto de assistência técnica autorizado para ferramentas elétricas Bosch. Substitua extensões de cabo danificadas. Desta forma é assegurado o fun‌ci‌o‌na‌men‌to seguro da ferramenta.

- Guarde a ferramenta elétrica que não está a usar de forma segura. O local de armazenamento tem de estar seco e poder ser fechado. Assim evita que a ferramenta elétrica seja danificada durante o armazenamento ou seja usada por pessoas sem experiência.

- Não use a ferramenta elétrica com o cabo danificado. Não toque no cabo danificado e retire o plugue da tomada se o cabo for danificado durante o trabalho. Cabos danificados aumentam o risco de um choque elétrico.

- Ligue a ferramenta elétrica a uma rede de corrente elétrica corretamente ligada à terra. A tomada e o cabo de extensão devem ter um condutor de proteção que funcione.

- A adesão do ímã depende da espessura da peça de trabalho. A melhor aderência é conseguida em aço de baixo carbono com uma espessura de pelo menos 20 mm. Ao furar aço de espessura inferior deve ser colocada uma placa de aço adicional (medidas mínimas 100 x 200 x 20 mm) sob a placa base magnética. Proteja a placa de aço contra queda.

- Limalhas de metal e outras impurezas afetam significativamente a adesão magnética. Certifique-se sempre de que a placa base magnética está limpa.

- Evite que o ímã se solte. Verifique a adesão correta da placa base magnética à peça antes de começar a furar.

- Não desligue a força magnética, nem use a função de furação inversa antes de a máquina parar.

- Outros aparelhos elétricos ligados à mesma tomada causam uma tensão irregular o que pode fazer com que o ímã se solte. Use a ferramenta elétrica apenas sozinha em uma tomada.

- Evite o funcionamento de brocas de coroa oca sem líquido de arrefecimento. Verifique sempre o nível de líquido de arrefecimento antes do funcionamento.

- Proteja o motor. Nunca deixe entrar líquidos, água ou outras impurezas no motor.

- As limalhas de metal são frequentemente muito afiadas e quentes. Nunca toque nelas com as mãos desprotegidas. Limpe com um coletor de limalhas magnético e um gancho de aparas ou outra ferramenta adequada.

- Nunca tente operar a ferramenta com tensão incorreta ou muito baixa. Verifique a placa de características para garantir que são usadas a tensão e frequência corretas.

- A ferramenta elétrica é fornecida com uma placa de advertência laser (ver tabela "Símbolos e respetivo significado").

- Mantenha sempre as placas de aviso bem identificadas na ferramenta elétrica.

| Não direcione o feixe de orientação a laser para pessoas ou animais e não olhe diretamente ou para o reflexo do mesmo. Isso pode provocar cegamento, causar acidentes ou danos oculares.

- Caso a radiação laser atinja o olho, feche propositadamente os olhos e desvie imediatamente a cabeça do feixe.

- Não faça alterações ao dispositivo a laser.

- Não deixe que crianças usem a ferramenta elétrica sem vigilância. Elas podem cegar sem querer outras pessoas ou a elas mesmas

- Se o texto da placa de advertência laser não estiver em seu idioma, antes da primeira utilização da ferramenta, deverá colar o adesivo que está na caixa com o texto de advertência em seu idioma nacional sobre a placa de advertência.