# التمهيد للعمل

##

- لا تضغط على مفتاح تحويل اتجاه الدوران (8) إلا والعدة الكهربائية متوقفة.

- دوران اليمين: اضغط مفتاح تحويل اتجاه الدوران (8) إلى أعلى للوضع "R".
- دوران اليسار: اضغط مفتاح تحويل اتجاه الدوران (8) إلى أسفل للوضع "L".
  إرشاد: لا يجوز استخدام دوران اليسار لغرض الثقب.

##

قم بعمل فحص وظيفي لمفتاح الوقاية من التيار المتخلف قبل كل استخدام للعدة الكهربائية.

- تأكد أن مفتاح تشغيل وإطفاء المغناطيس (20) في الوضع "0".
- وصل القابس واضغط على الزر RESET بمفتاح الوقاية من التيار المتخلف (15) إلى أن يضيء المبين (16) باللون الأحمر.
- اضغط على الزر TEST بمفتاح الوقاية من التيار المتخلف (15)، إلى أن ينطفئ المبين (16). إذا لم ينطفئ المبين (16) فهذا يعني وجود عطل بمفتاح الوقاية من التيار المتخلف ووجوب إصلاحه. عندئذ لا تعمل بأي حال من الأحوال بالعدة الكهربائية.
- بعد انطفاء المبين (16) اضغط مجددا على الزر RESET.
- إذا أضاء المبين (16) باللون الأحمر فقم بضبط وضع العدة انظر الضبط الصحيح لوضع العدة الكهربائية.

- انتبه! بعد كل مرة يتم فيها فصل العدة الكهربائية من منبع التيار يجب إجراء هذا الاختبار قبل استخدام العدة الكهربائية.

إرشاد: يقوم مفتاح الوقاية من التيار المتخلف بالحماية ضد الصدمة الكهربائية بدءا من 10 مللي أمبير.

##

يوضح لك مؤشر تصويب الليزر موضع الثقب الدقيق.

- قم بتشغيل وحد الليزر باستخدام مفتاح التشغيل والإطفاء (7).
- اضبط وضع العدة الكهربائية على قطعة الشغل وقم بمحاذاتها على العلامة باستخدام نقطة تصويب الليزر.
- اضغط مفتاح تشغيل وإطفاء المغناطيس (20) إلى أعلى، وتأكد من التصاق العدة الكهربائية بسطح قطعة الشغل.
- قم بتأمين العدة الكهربائية عند اللزوم باستخدام شريط تثبيت (44).

##

- احرص على تأمين العدة الكهربائية ضد السقوط باستخدام شريط التثبيت المرفق عند العمل في وضع رأسي أو مائل أو فوق مستوى الرأس.

- تأكد قبل أن شريط التثبيت يعمل بشكل سليم. لا تستخدم أبدا شريط تثبيت به أضرار، بل قم باستبداله على الفور.

- قم بتثبيت شريط التثبيت (44) في العدة الكهربائية دون خلوص قدر الإمكان.
- مرر شريط التثبيت خلال الحاضن (11) وضعه حول قطعة الشغل.
- أحكم ربط شريط التثبيت باستخدام مساكة السحب (42).
- لفك شريط التثبيت اضغط سقاطة الحجز (43) بمساكة السحب وقم بخلع شريط التثبيت.
- قم بتركيب شريط التثبيت بحيث تتحرك العدة الكهربائية بعيدا عنك في حالة انزلاقها.

##

يمكن عن طريق المقياس (45) على صرة ذراع التدوير (5) تحديد عمق الثقب المرغوب.
يمكن ضبط عمق الثقب عن طريق الشرطات الموجودة على المقياس. يساوي المقدار الموجود بين الشرطات الصغيرة 1 مم وبين الشرطات الكبيرة 10 مم.