# Puštanje u rad

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj tablici električnog alata.

##

- Pozicionirajte i osigurajte električni alat.
- Za uključivanje električnog alata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje motora (9) u položaj „I“.

Napomena: Električni alat se može uključiti samo ako je prethodno uključen magnet.

##

- Za isključivanje električnog alata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje motora (9) u položaj „0“.
- Sačekajte da se električni alat potpuno zaustavi.
- Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje magneta (20) nadole, kako biste isključili magnet.

##

Zaštita od ponovnog pokretanja sprečava nekontrolisano pokretanje električnog alata nakon prekida napajanja strujom.

- Za ponovno puštanje u rad pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje motora (9) u položaj „I“.

Napomena: Kada je ponovo uspostavljeno strujno napajanje, pritisnite taster RESET na zaštitnom uređaju diferencijalne struje (15). Magnet se automatski uključuje, čim prikaz (16) na zaštitnom uređaju diferencijalne struje (15) svetli crvenom bojom.

##

Električni alat je opremljen zaštitom od preopterećenja. Prilikom upotrebe u skladu sa odredbama električni alat ne može da se preoptereti. Ukoliko dođe do prekomernog opterećenja, isključuje se elektronika električnog alata. Magnet i dalje ostaje aktivan.

- Za ponovno puštanje u rad električnog alata, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje motora (9) u položaj „I“.

Pre nastavka rada sa električnim alatom, izvršite sledeće korake:

- Uklonite eventualne blokade. Ukoliko je namenski alat zaglavljen, ne sme se koristiti funkcija Levi smer.
- Ostavite električni alat da radi otpr. 1 minut u praznom hodu, nakon toga će ponovo biti spreman za korišćenje.

### Prikaz za preopterećenje

Prikaz preopterećenja (6) pokazuje preopterećenje kod uključenog električnog alata.

Prikaz za preopterećenje (6) | Preopterećenje
--- | ---
Trajno svetlo zeleno | nema preopterećenja
Trajno svetlo žuto | teško radno opterećenje redukovati brzinu potiska
Trepćuće svetlo crveno | veoma teško radno opterećenje redukovati brzinu potiska ili isključiti motor, u suprotnom će se aktivirati zaštita od preopterećenja