# Mengatur kecepatan putaran

- Atur kecepatan putaran dengan benar sebelum memulai pengerjaan. Kecepatan harus sesuai dengan diameter bor dan bahan yang dibor. Alat sisipan dapat mengalami kerusakan atau tersangkut pada benda kerja jika kecepatan putaran tidak diatur dengan benar.

## Memilih tingkat putaran secara mekanis

- Hanya tekan switch pemilih tingkat putaran (19) saat perkakas listrik sedang tidak beroperasi.

Dengan switch pemilih tingkat putaran (19), 2 rentang kecepatan putaran dapat dipilih sebelumnya.

Gigi I:
Rentang kecepatan putaran rendah untuk pengeboran dengan diameter besar.

Gigi II:
Rentang kecepatan tinggi untuk pengeboran dengan diameter kecil.

- Tekan tombol rilis (18) dan putar switch pemilih tingkat putaran (19) ke posisi yang diinginkan.
- Jika switch pemilih tingkat putaran tidak berputar, putar sedikit alat sisipan kemudian ubah switch ke posisi yang diinginkan.

## Kontrol kecepatan putaran

Kecepatan putaran yang diperlukan juga dapat dipilih terlebih dulu selama pengoperasian dengan roda penyetel (2) untuk pemilihan awal kecepatan putaran.

Kecepatan putaran yang diperlukan bergantung pada alat sisipan yang digunakan dan bahan yang akan dikerjakan. Hal tersebut mencegah overheating pada alat sisipan selama mengebor dan menjamin pengeboran berkualitas tinggi.

Pemilihan awal kecepatan putaran | Alat sisipan
--- | ---
Gigi I: 50−250 min−1 | Bit inti (diameter 35−50 mm), sekrup keran
Gigi II: 100−510 min−1 | Mata bor berulir, bit inti (diameter < 35 mm)