# Montiranje i punjenje sistema rashladnog sredstva (videti sliku B)

- Sistem rashladne tečnosti sme da se koristi isključivo kod bušenja sa krunom za bušenje.

- Sistem rashladnog sredstva se ne sme koristiti kod bušenja u vertikalnim ili iskošenim površinama ili iznad glave.

Zapremina rezervoara rashladnog sredstva (35) se povlačenjem i pritiskanjem rezervoara može promeniti sa 500 ml do 750 ml.

- Umetnite rezervoar rashladnog sredstva (35) u držač (36).
- Držač sa rezervoarom rashladnog sredstva gurnite odozgo u šinu (17).
- Nastavak za priključivanje (38) ventila za rashladno sredstvo povežite sa crevom za rashladno sredstvo (37).

Rezervoar rashladnog sredstva (35) se pre bušenja mora napuniti rashladnim sredstvom.

- Zatvorite ventil za rashladno sredstvo (39).
- Odvrnite zavrtni poklopac (40) rezervoara rashladnog sredstva i sipajte rashladno sredstvo u rezervoar (35).
- Ponovo zavrnite zavrtni poklopac (40) na rezervoar rashladnog sredstva.
- Podignite Push-Pull poklopac (41) rezervoara rashladnog sredstva nagore.
- Pre uključivanja električnog alata, potpuno otvorite ventil za rashladno sredstvo (39).