# Поставување на број на вртежи

- Пред почетокот на работата, поставете го точниот број на вртежи. Бројот на вртежи мора да биде соодветен со дијаметарот на дупчење и материјалот што треба да се дупчи. Доколку се постави погрешен број на вртежи, алатот што се вметнува може да се оштети или да се заглави во делот што се обработува.

## Механички избор на брзини

- Прекинувач за избор на брзина (19) активирајте го само кога електричниот алат е во празен од.

Со прекинувачот за избор на брзини (19) може да изберете 2 брзини.

Брзина I:
Низок опсег на вртежи; за работење со голем дијаметар на дупчење.

Брзина II:
Висок опсег на вртежи; за работење со голем дијаметар на дупчење.

- Притиснете го копчето за отклучување (18) и свртете го прекинувачот за избирање на брзина (19) во саканата позиција.
- Ако прекинувачот за избирање на брзина не може да се сврти, свртете го малку алатот за вметнување и потоа сменете во саканата позиција.

## Регулатор на вртежи

Со копчето за подесување на бројот на вртежи (2) може да го изберете потребниот број на вртежи и за време на користењето на алатот.

Потребниот број на вртежи зависи од алатот за вметнување што се користи и материјалот што треба да се обработи. Ова ќе спречи прекумерно загревање на електричниот алат при дупчење и гарантира висок квалитет на дупчењето.

Претходно избирање на број на вртежи | Алат за вметнување
--- | ---
Брзина I: 50–250 min−1 | Крунеста бургија (Ø 35−50 mm), навојна бургија
Брзина II: 100–510 min−1 | Спирална бургија, крунеста бургија (Ø < 35 mm)