# Priprema za rad

##

- Pritisnite preklopni prekidač za smer obrtanja (8) samo kada je električni alat u stanju mirovanja.

- Desni smer: Pritisnite prekidač za smer obrtanja (8) nagore u položaj „R“.
- Levi smer: Pritisnite prekidač za smer obrtanja (8) nadole u položaj „L“.
  Napomena: Levi smer se ne sme koristiti za bušenje.

##

Proverite pre svakog puštanja u rad električnog alata funkcionisanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje!

- Uverite se da se prekidač za uključivanje/isključivanje magneta (20) nalazi u položaju „0“.
- Utaknite mrežni utikač i pritisnite taster RESET na zaštitnom uređaju diferencijalne struje (15), dok prikaz (16) ne zasvetli crvenom bojom.
- Pritisnite taster TEST na zaštitnom uređaju diferencijalne struje (15), dok se prikaz (16) ne ugasi. Ukoliko se prikaz (16) ne ugasi, zaštitni uređaj diferencijalne struje je neispravan i mora se popraviti. Ni u kom slučaju nemojte da izvodite radove pomoću električnog alata!
- Nakon gašenja prikaza (16) ponovo pritisnite taster RESET.
- Ukoliko prikaz (16) svetli crvenom bojom, pozicionirajte električni alat videti Ispravno pozicioniranje električnog alata.

- PAŽNJA! Nakon svakog isključivanja električnog alata sa strujnog napajanja, pre upotrebe električnog alata morate iznova izvršiti ovu proveru.

Napomena: Zaštitni uređaj diferencijalne struje je zaštita od električnog udara počevši od 10 mA.

##

Laserski krstić Vam pokazuje tačno mesto bušenja.

- Uključite lasersku jedinicu pomoću prekidača za uključivanje/isključivanja (7).
- Pozicionirajte električni alat na radnom komadu i nivelišite ga sa laserskim krstićem na oznaci radnog komada.
- Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje magneta (20) nagore i proverite da li električni alat prianja na površini radnog komada.
- Ukoliko je potrebno, osigurajte električni alat pomoću sigurnosne trake (44).

##

- Kod svih radova u iskošenom ili vertikalnom položaju ili iznad glave osigurajte električni alat od pada pomoću isporučene sigurnosne trake.

- Pre upotrebe, proverite sigurnosnu traku u pogledu ispravnog funkcionisanja. Nikad nemojte koristiti oštećenu sigurnosnu traku, već ga odmah zamenite.

- Po mogućstvu pričvrstite sigurnosnu traku (44) na električni alat tako da bude čvrsto fiksirana.
- Sigurnosnu traku ugurajte kroz prihvat (11) i stavite je oko radnog komada.
- Pomoću čegrtaljke (42) zategnite sigurnosnu traku.
- Za otpuštanje sigurnosne trake, pritisnite zapinjač (43) na čegrtaljci i izvucite sigurnosnu traku.
- Sigurnosnu traku postavite tako da se električni alat ne pokreće ka vama ukoliko prokliza.

##

Pomoću skale (45) na glavčini ručice (5) se može podesiti željena dubina bušenja.
Dubina bušenja se može podesiti na osnovu linija na skali. Prostor između malih linija iznosi 1 mm, između velikih linija 10 mm.