# Tehnilised andmed

Magnetpuurimismasin | GBM 50-2
--- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Nimisisendvõimsus | W | 1200
Tühikäigu-pöörlemiskiirus
1. käik | min−1 | 50−250
2. käik | min−1 | 100−510
Laseri tüüp | nm | 635
| mW | < 1
Laseri klass |  | 2
C6 |  | 1
Laserijoone hajumine | mrad (täispööre) | 0,5
Puuri max läbimõõt
Puurkroon | mm | 50
Pöördpuur | mm | 23
Keermepuur |  | M16
Tööriistakinnitus |  | MK 2 – DIN 228
Magnetkandejõud | kN | 14
Max puuri käik | mm | 165
Magnetaluse mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus) | mm | 200 x 98 x 38,5
KaalA) | kg | 14,7
Kaitseklass |  | /I

A)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.