# Қолданысқа енгізу

- Желі қуатына назар аударыңыз! Тоқ көзінің қуаты электр құралдың зауыттық тақтайшасындағы мәліметтеріне сай болуы қажет.

##

- Электр құралын орналастырып бекітіңіз.
- Электр құралын іске қосу үшін қозғалтқыш ажыратқышын (9) "I" күйіне басыңыз.

Нұсқау: электр құралын магнит алдын ала қосылған болса ғана қосуға болады.

##

- Электр құралын өшіру үшін қозғалтқыш ажыратқышын (9) "0" күйіне басыңыз.
- Электр құралы толық тоқтағанша күтіңіз.
- Магнитті өшіру үшін магнит ажыратқышын (20) төмен қарай басыңыз.

##

Қайта іске қосылудан қорғаныс ток берілуі үзілгеннен кейін электр құралының бақылаусыз іске қосылуына жол бермейді.

- Қайта іске қосу үшін қозғалтқыш ажыратқышын (9) "I" күйіне басыңыз.

Нұсқау: ток берілуі қалпына келсе, жылыстау тогынан қорғаныс автоматындағы (15) RESET түймесін басыңыз. Жылыстау тогынан қорғаныс автоматындағы (15) индикатор (16) қызыл түспен жанған соң магнит автоматты түрде қосылады.

##

Электр құралы артық жүктемеден қорғаныспен жабдықталған. Мақсатына сәйкес пайдалансаңыз, электр құралына артық жүктеме түспейді. Тым қатты жүктеме түскен жағдайда, электр құралының электроникасы өшіп қалады. Магнит белсенді күйде қалады.

- Электр құралын кейін қайта іске қосу үшін қозғалтқыш ажыратқышын (9) "I" күйіне басыңыз.

Электр құралымен қайтадан жұмыс істемес бұрын төмендегі қадамдарды орындаңыз:

- Бітелуі мүмкін жерлерді тазартыңыз. Алмалы-салмалы аспап қысылса, солға айналу функциясын пайдалануға болмайды.
- Электр құралын шамамен 1 минут ішінде жұмыс істетіңіз де, ол қайтадан пайдалануға дайын болады.

### Артық жүктеме индикаторы

Артық жүктеме индикаторы (6) қосылған электр құралына артық жүктеме түскенін көрсетеді.

Артық жүктеме индикаторы (6) | Артық жүктеме
--- | ---
Үздіксіз жарық, жасыл | артық жүктеме жоқ
Үздіксіз жарық, сары | ауыр жүктеме беріліс жылдамдығын азайтыңыз
Жыпылықтайтын жарық, қызыл | өте ауыр жүктеме беріліс жылдамдығын азайтыңыз немесе қозғалтқышты өшіріңіз, әйтпесе артық жүктемеден қорғаныс іске қосылады