# Petunjuk keamanan untuk mesin bor magnetis

- Operasikan perkakas listrik pada permukaan gagang isolator saat digunakan karena aksesori pemotong dapat saja bersentuhan dengan kabel yang tidak terlihat atau kabelnya sendiri. Aksesori pemotong yang bersentuhan dengan kabel yang dialiri listrik dapat menyebabkan bagian logam perkakas listrik yang terbuka dialiri listrik sehingga berisiko mengakibatkan sengatan listrik pada operator.

- Ketika mengencangkan perkakas listrik pada benda kerja dengan menggunakan tali pengaman, pastikan tali pengaman mampu menahan mesin selama digunakan. Jika benda kerja rapuh atau keropos, benda kerja dapat rusak sehingga menyebabkan perkakas listrik terlepas dari benda kerja.

- Ketika melakukan pengeboran pada dinding atau atap, pastikan untuk melindungi orang dan area kerja yang berada di sisi lainnya. Mata bor mungkin akan menembus benda kerja atau bagian dalam mungkin akan jatuh ke sisi lainnya.

- Tangki cairan pendingin tidak dapat digunakan saat mengebor permukaan vertikal, miring atau di atas kepala. Harap gunakan cairan pendingin busa. Berhati-hatilah agar tidak ada air yang masuk ke dalam perkakas. Terdapat peningkatan risiko sengatan listrik jika air masuk ke dalam perkakas listrik.

- Perkakas listrik harus dikencangkan. Perkakas listrik yang tidak dikencangkan dengan benar dapat bergerak atau terbalik dan dapat mencederai seseorang.

- Jangan mengenakan sarung tangan. Sarung tangan dapat terjerat pada komponen atau serbuk bor yang berputar yang dapat menyebabkan cedera.

- Jaga tangan untuk selalu berada di luar area pengeboran selama alat beroperasi. Menyentuh komponen atau serbuk bor yang berputar dapat menyebabkan cedera.

- Pastikan aksesori berputar sebelum masuk ke dalam benda kerja. Jika tidak, aksesori dapat menjadi macet di dalam benda kerja dan menyebabkan pergerakan yang tidak dapat dikendalikan dan menyebabkan cedera.

- Jika aksesori macet, berhentilah menekan ke bawah dan matikan alat. Periksa dan lakukan reparasi untuk mengatasi penyebab alat macet. Macetnya alat dapat menyebabkan pergerakan tak terkendali pada benda kerja dan menyebabkan cedera.

- Jangan membuat bilah panjang dengan mengganggu tekanan ke bawah secara teratur. Keping baja yang tajam dapat menjerat dan menyebabkan cedera.

- Jangan pernah menyingkirkan serbuk bor dari area pengeboran selama alat masih beroperasi. Untuk menyingkirkan serbuk bor, jauhkan aksesori dari benda kerja, matikan alat, dan tunggu hingga aksesori berhenti bergerak. Gunakan peralatan seperti sikat atau pengait untuk menyingkirkan serbuk bor. Menyentuh komponen atau serbuk bor yang berputar dapat menyebabkan cedera.

- Ukuran kecepatan aksesori setidaknya harus sama dengan kecepatan maksimum yang tertera pada perkakas listrik. Aksesori yang beroperasi lebih cepat dari ukuran kecepatan yang tertera dapat rusak dan terlepas.

- Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hu‌bung‌i perusahaan peng‌a‌da‌an setempat. Sentuhan de‌ngan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan kerusakan barang-barang atau dapat mengakibatkan kontak listrik.

- Jangan pernah mengoperasikan perkakas listrik tanpa pengaman arus sisa (PRCD) yang termasuk dalam lingkup pengiriman.

- Periksa apakah fungsi pengaman arus sisa (PRCD) telah sesuai sebelum memulai pengerjaan. Perbaiki dan tukarkan pengaman arus sisa (PRCD) yang rusak di layanan pelanggan Bosch.

- Pastikan tidak ada orang di area kerja ataupun perkakas listrik yang bersentuhan dengan air yang keluar.

- Gunakan sepatu antiselip. Dengan demikian Anda terhindar dari risiko cedera yang dapat terjadi karena tergelincir pada permukaan yang licin.

- Jangan sekali-kali meninggalkan perkakas listrik sebelum perkakas listrik berhenti sepenuhnya. Alat kerja yang masih berputar dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka.

- Jauhkan sambungan kabel mesin bor dari area kerja. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut dapat menambah risiko terjadinya kontak listrik.

- Jangan membebani perkakas listrik secara berlebihan dan jangan menggunakannya sebagai tangga atau perancah. Pemberian beban berlebih dan penggunaan perkakas listrik sebagai pijakan dapat menyebabkan titik fokus perkakas listrik berpindah ke atas sehingga perkakas dapat terguling.

- Perkakas listrik hanya boleh dioperasikan pada jaringan listrik dengan konduktor pelindung dan ukuran yang memadai.

- Lepaskan steker dari stopkontak dan/atau lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pengaturan pada perangkat atau mengganti aksesori. Perkakas listrik yang dinyalakan tanpa disengaja dapat mengakibatkan kecelakaan.

- Saat menggunakan perkakas listrik untuk pemakaian di atas kepala, selalu lakukan pekerjaan tersebut secara berpasangan (dua orang).

- Amankan perkakas listrik dengan tali pengaman saat mengebor pada permukaan vertikal atau miring serta saat melakukan pengerjaan di atas kepala. Saat terjadi kegagalan daya atau beban berlebih, kekuatan retensi magnet tidak dipertahankan. Perkakas listrik dapat jatuh dan menyebabkan kecelakaan.

- Risiko perkakas listrik terjatuh akibat gerakan perkakas listrik yang berayun secara tiba-tiba. Saat melakukan pengerjaan pada perancah, perkakas listrik dapat membuat gerakan berayun secara tiba-tiba saat mulai mengebor atau saat terjadi kegagalan daya. Amankan perkakas listrik dengan tali pengaman yang disediakan. Jaga perkakas listrik agar tidak jatuh dengan sabuk pengaman.

- Permukaan atas harus dalam keadaan halus dan bersih. Haluskan gundukan kasar, misalnya percikan pengelasan dan bersihkan karat, kotoran dan minyak yang keluar. Kekuatan retensi magnet hanya berlaku pada permukaan atas yang sesuai.

| Jauhkan magnet dari alat implan atau perangkat medis semacamnya, seperti misalnya alat pacu jantung atau pompa insulin. Magnet menciptakan medan yang dapat memengaruhi fungsi alat implan atau perangkat medis.

- Jauhkan perkakas listrik dari media penyimpanan data magnetis dan perangkat yang sensitif terhadap magnet. Daya magnet dapat mengakibatkan kehilangan data secara permanen.

- Pasang perkakas listrik pada permukaan keras, datar, dan sejajar. Jika perkakas listrik dapat terlepas atau goyah, alat sisipan tidak dapat diarahkan dengan lancar dan aman.

- Jaga permukaan kerja hingga pada benda kerja tetap bersih. Bilah bor dan serpihan yang tajam dapat menyebabkan cedera. Campuran material yang berserakan sangat berbahaya. Debu logam ringan dapat terbakar atau menimbulkan ledakan.

- Setelah digunakan, jangan memegang alat sisipan yang masih panas, tunggu hingga menjadi dingin. Selama digunakan, alat sisipan menjadi sangat panas.

- Jangan menyentuh inti pengeboran yang dikeluarkan secara otomatis melalui pin panduan setelah proses pengoperasian selesai. Inti pengeboran dapat menjadi sangat panas.

- Periksa kabel listrik secara berkala dan reparasikan kabel listrik yang rusak di service center resmi untuk perkakas listrik Bosch. Ganti kabel penyambung yang rusak. De‌ngan demikian, keselamatan kerja perkakas listrik ini terjamin.

- Simpankan perkakas listrik yang tidak digunakan dengan baik. Tempat penyimpanan harus kering dan dapat dikunci. Hal tersebut menghindarkan perkakas listrik dari kerusakan selama disimpan atau akibat digunakan oleh orang-orang yang tidak berpengalaman.

- Jangan gunakan perkakas listrik jika kabelnya rusak. Jangan menyentuh kabel yang rusak dan tariklah steker dari stopkontak jika kabel rusak selama digunakan. Kabel yang rusak membuat risiko terjadinya kontak listrik menjadi lebih besar.

- Sambungkan perkakas listrik ke suplai daya yang di-grounding dengan benar. Stopkontak dan kabel ekstensi harus memiliki konduktor pelindung yang berfungsi.

- Adhesi magnet bergantung pada ketebalan benda kerja. Cengkeraman terbaik dicapai pada baja karbon rendah dengan ketebalan minimal 20 mm. Saat mengebor baja dengan ketebalan lebih rendah, pelat baja (ukuran minimum 100 x 200 x 20 mm) harus diletakkan di bawah pelat dasar magnetis. Kencangkan pelat baja agar tidak jatuh.

- Serbuk logam dan kontaminan lainnya memengaruhi adhesi magnet secara signifikan. Selalu pastikan pelat dasar magnetis dalam keadaan bersih.

- Hindari kelonggaran magnet. Pastikan pelat dasar magnetis melekat dengan benar pada benda kerja sebelum memulai pengeboran.

- Jangan mematikan daya magnet atau menggunakan fungsi pengeboran mundur sebelum mesin berhenti beroperasi.

- Perangkat listrik lain yang digunakan pada stopkontak yang sama akan menyebabkan tegangan yang tidak rata sehingga dapat menyebabkan magnet terlepas. Hanya gunakan perkakas listrik pada satu stopkontak khusus untuk digunakan perkakas tersebut.

- Hindari penggunaan inti bit berongga tanpa cairan pendingin. Selalu periksa level cairan pendingin sebelum mengoperasikan perkakas listrik.

- Lindungi mesin. Jangan pernah biarkan cairan pendingin, air atau kontaminan lainnya masuk ke dalam mesin.

- Serbuk logam sering kali sangat tajam dan panas. Jangan pernah menyentuh serbuk logam dengan tangan kosong. Bersihkan serbuk logam dengan pengumpul logam magnetis dan pengait logam atau dengan alat lain yang sesuai.

- Jangan pernah mencoba mengoperasikan perangkat dengan tegangan yang tidak tepat atau terlalu rendah. Periksa papan nama untuk memastikan penggunaan tegangan dan frekuensi yang benar.

- Perkakas listrik dikirim dengan tanda peringatan laser (lihat tabel "Simbol dan artinya").

- Jangan pernah menutupi atau melepas label tentang keselamatan kerja yang ada pada perkakas listrik.

| Jangan melihat sinar laser ataupun mengarahkannya kepada orang lain atau hewan baik secara langsung maupun dari pantulan. Sinar laser dapat membutakan seseorang, menyebabkan kecelakaan atau merusak mata.

- Jika radiasi laser mengenai mata, tutup mata Anda dan segera gerakkan kepala agar tidak terkena sorotan laser.

- Jangan mengubah peralatan laser.

- Jangan biarkan anak-anak menggunakan perkakas listrik tanpa pengawasan. Hal ini dapat menyilaukan orang lain atau diri sendiri secara tidak sengaja

- Jika teks pada tanda peringatan laser tidak tertulis dalam bahasa negara Anda, tempelkan label yang tersedia dalam bahasa negara Anda di atas label berbahasa Inggris sebelum Anda menggunakan alat untuk pertama kalinya.