# Kühlmittelsystem montieren und befüllen (siehe Bild B)

- Das Kühlmittelsystem darf ausschließlich beim Bohren mit der Bohrkrone verwendet werden.

- Das Kühlmittelsystem darf nicht beim Bohren in senkrechte oder geneigte Flächen oder über Kopf verwendet werden.

Das Volumen des Kühlmitteltanks (35) kann durch Ziehen und Drücken des Tanks von 500 ml bis 750 ml geändert werden.

- Stecken Sie den Kühlmitteltank (35) in die Halterung (36).
- Schieben Sie die Halterung mit dem Kühlmitteltank von oben in die Schiene (17).
- Verbinden Sie den Anschlussstutzen (38) des Kühlmittelventils mit dem Kühlmittelschlauch (37).

Der Kühlmitteltank (35) muss vor dem Bohren mit Kühlmittel befüllt werden.

- Schließen Sie das Kühlmittelventil (39).
- Schrauben Sie den Schraubdeckel (40) des Kühlmitteltanks ab und füllen Sie Kühlmittel in den Kühlmitteltank (35).
- Schrauben Sie den Schraubdeckel (40) wieder auf den Kühlmitteltank.
- Ziehen Sie den Push-Pull-Verschluss (41) des Kühlmitteltanks nach oben.
- Vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs öffnen Sie das Kühlmittelventil (39) vollständig.