# Montaggio e riempimento del sistema refrigerante (vedere fig. B)

- Il sistema refrigerante andrà utilizzato esclusivamente per la foratura con corona a forare.

- Il sistema refrigerante non andrà utilizzato per la foratura in superfici verticali, inclinate o a soffitto.

Tirando e spingendo il serbatoio refrigerante (35), se ne potrà aumentare il volume da 500 ml fino a 750 ml.

- Introdurre il serbatoio refrigerante (35) nel supporto (36).
- Spingere dall’alto il supporto, con il serbatoio refrigerante, nel binario (17).
- Collegare il bocchettone di raccordo (38) della valvola del refrigerante al tubo flessibile del refrigerante (37).

Prima di eseguire la foratura, il serbatoio refrigerante (35) andrà riempito con refrigerante.

- Chiudere la valvola del refrigerante (39).
- Svitare il coperchio a vite (40) del serbatoio refrigerante e immettere refrigerante nel serbatoio (35).
- Riavvitare il coperchio a vite (40) sul serbatoio refrigerante.
- Tirare verso l’alto la chiusura push-pull (41) del serbatoio refrigerante.
- Prima di accendere l’elettroutensile, aprire completamente la valvola del refrigerante (39).