# Технічні дані

Магнітний дриль | GBM 50-2
--- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 1200
Частота обертання холостого ходу
1-а швидкість | об/хв | 50−250
2-а швидкість | об/хв | 100−510
Тип лазера | нм | 635
| мВт | < 1
Клас лазера |  | 2
C6 |  | 1
Розбіжність лазерної лінії | мрад (повний кут) | 0,5
Макс. діаметр свердління
Свердлильна коронка | мм | 50
Спіральне свердло | мм | 23
Мітчик |  | M16
Патрон |  | MK 2 – DIN 228
Магнітна сила | кН | 14
Макс. висота ходу | мм | 165
Розміри магнітної опорної плити (ширина x глибина x висота) | мм | 200 x 98 x 38,5
ВагаA) | кг | 14,7
Клас захисту |  | /I

A)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.