# Hooldus ja puhastus

- Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.

- Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad puhtad.

Kui on vaja vahetada ühendusjuhet, laske seda ohutuskaalutlustel teha Bosch-il või Bosch-i elektritööriistade volitatud klienditeenindusel.

##

Umbes. 8 tundi enne, kui elektriline tööriist kulunud süsiharjade tõttu välja lülitub, hakkab süsiharjade vahetuse näit (14) punaselt põlema. Elektrilist tööriista saab kuni väljalülitumiseni edasi kasutada.
Saatke elektritööriist Bosch klienditeenindusse, aadresse vt lõigust „Klienditeenindus ja kasutusnõuanded“.

Ärge kunagi vahetage välja ainult ühte süsiharja!

Juhis: kasutage ainult ettevõttelt Bosch tellitud süsiharju, mis on ette nähtud teie toote jaoks.

- Keerake sobiva kruvikeerajaga lahti kate (1).
- Vahetage vedrusurve all olevad süsiharjad välja ja kruvige kaitsekate tagasi.

##

Kui elektritööriist puurimiselt tugevalt vibreerib või on juhtsiinil näha vahet, tuleb reguleerida juhtsiini vahe laiust. Sellega välditakse tarviku purunemist ja elektritööriista kahjustamist.

- Tõmmake pistik pistikupesast välja, eemaldage tarvikud ja jahutussüsteem ning asetage elektritööriist kindlale, tasasele ja horisontaalsele pinnale.
- Keerake puurimisseadet (46) vändaga (4) nii kaugele üles, kuni ava asub ülemise kruvi (47) kohal.
- Vabastage vasakpoolse juhtsiini ülemine kruvi (47) sisekuuskantvõtmega (4 mm) (25).
- Keerake puurimisseadet (46) vändaga (4) täiesti üles.
- Vabastage vasakpoolse juhtsiini 3 alumist kruvi (47) sisekuuskantvõtmega (4 mm) (25).
- Kinnitage 4 kruvi (48) sisekuuskantvõtmega (3 mm) (25) ja keerake samaaegselt puurimisseadet (46) vändaga (4) üles ja alla. Seadke siinkohal soovitud etteandejõud.
- Keerake puurimisseade täiesti üles ja kinnitage vasaku juhtsiini 3 alumist kruvi (47) sisekuuskantvõtmega (4 mm) (25).
- Keerake puurimisseade täiesti alla ja kinnitage vasaku juhtsiini ülemine kruvi (47) sisekuuskantvõtmega (4 mm) (25).

##

Täpsete aukude tagamiseks tuleb laserkiiri pärast seadme intensiivset kasutamist kontrollida ja vajaduse korral reguleerida.

- Elektrilise tööriista sisselülitamiseks lükake laseri lüliti (sisse/välja) (7) asendisse „I“.
- Kruvige laserikate (49) lahti.
- Lõdvestage kergelt hoideklambri kruvid (51).
- Liigutage laserristi vasakule või paremale, keerates kruvi (52) vastavas suunas.
- Liigutage laserristi vahetatava tööriista suunas või sellest eemale, keerates kruvi (53) vastavas suunas.
- Keerake klambri (51) kruvid uuesti kinni.
- Kruvige laserikate (49) uuesti kinni.