# Puesta en marcha

- ¡Observe la tensión de red! La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica.

##

- Coloque y asegure la herramienta eléctrica.
- Para encender la herramienta eléctrica, ponga el interruptor de conexión/desconexión del motor (9) en la posición "I".

Nota: La herramienta eléctrica solo se puede encender si se ha conectado previamente el imán.

##

- Para apagar la herramienta eléctrica, ponga el interruptor de conexión/desconexión del motor (9) en la posición "0".
- Espere hasta que la herramienta eléctrica se haya parado por completo.
- Pulse el interruptor de conexión/desconexión del imán (20) hacia abajo para desconectarlo.

##

La protección contra rearranque evita la puesta en marcha accidental de la herramienta eléctrica tras un corte de la alimentación eléctrica.

- Para una nueva puesta en funcionamiento, ponga el interruptor de conexión/desconexión del motor (9) en la posición "I".

Nota: Una vez se ha restablecido el suministro eléctrico, pulse la tecla RESET del interruptor de protección de corriente en derivación (15). El imán se conecta automáticamente tan pronto como el indicador (16) del interruptor de protección de corriente en derivación (15) se ilumina en rojo.

##

La herramienta eléctrica está equipada con una protección contra sobrecarga. La herramienta eléctrica no puede sobrecargarse si se realiza un uso apropiado y conforme a lo descrito. En caso de sobrecarga, la electrónica de la herramienta se apaga. pero el imán permanece activo.

- Para poner de nuevo la herramienta eléctrica en funcionamiento, ponga el interruptor de conexión/desconexión del motor (9) en la posición "I".

Realice los siguientes pasos antes de trabajar con la herramienta eléctrica:

- Elimine los posibles bloqueos existentes. Si la herramienta eléctrica se atasca, no utilice la función rotación a la izquierda.
- Deje que la herramienta eléctrica funcione durante aprox. 1 minuto al ralentí. Transcurrido este tiempo, la herramienta vuelve a estar lista para el funcionamiento.

### Indicador de sobrecarga

El indicador de sobrecarga (6) muestra una sobrecarga con la herramienta encendida.

Indicador de sobrecarga (6) | Sobrecarga
--- | ---
Luz permanente verde | No hay sobrecarga
Luz permanente amarilla | Carga de trabajo pesada Reducir la velocidad de avance
Luz intermitente roja | Carga de trabajo muy pesada Reducir la velocidad de avance o parar el motor, en caso contrario se activa la protección contra sobrecarga