# Technische Daten

Magnetbohrmaschine | GBM 50-2
--- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Nennaufnahmeleistung | W | 1200
Leerlaufdrehzahl
1. Gang | min−1 | 50−250
2. Gang | min−1 | 100−510
Lasertyp | nm | 635
| mW | < 1
Laserklasse |  | 2
C6 |  | 1
Divergenz Laserlinie | mrad (Vollwinkel) | 0,5
max. Bohrdurchmesser
Bohrkrone | mm | 50
Wendelbohrer | mm | 23
Gewindebohrer |  | M16
Werkzeugaufnahme |  | MK2 − DIN 228
Magnethaltekraft | kN | 14
max. Bohrhub | mm | 165
Maße magnetische Grundplatte (Breite x Tiefe x Höhe) | mm | 200 x 98 x 38,5
GewichtA) | kg | 14,7
Schutzklasse |  | /I

A)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.