# Включение электроинструмента

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.

##

- Позиционируйте и закрепите электроинструмент.
- Для включения электроинструмента прижмите выключатель мотора (9) в положение «I».

Указание: Электроинструмент может включаться только при включенном до этого магните.

##

- Для выключения электроинструмента прижмите выключатель мотора (9) в положение «0».
- Подождите, пока электроинструмент не остановится польностью.
- Прижмите выключатель магнита (20) вниз, чтобы выключить магнит.

##

Защита от непреднамеренного запуска предотвращает неконтролируемый запуск электроинструмента после перебоев с электроснабжением.

- Для повторного включения прижмите выключатель мотора (9) в положение «I».

Указание: После восстановления подачи питания нажмите кнопку RESET на автомате защитного отключения (15). Магнит включается автоматически, как только индикатор (16) на автомате защитного отключения (15) начинает светиться красным цветом.

##

Электроинструмент оборудован защитой от перегрузки. При использовании электроинструмента по назначению его перегрузка невозможна. При слишком сильной нагрузке электроника выключает электроинструмент. Магнит остается включенным.

- Чтобы затем включить электроинструмент снова, прижмите выключатель мотора (9) в положение «I».

Выполните следующие действия, прежде чем продолжать работать электроинструментом:

- Устраните возможные причины заклинивания. Если рабочий инструмент клинит, функцию левого вращения использовать нельзя.
- Дайте электроинструменту поработать прибл. 1 минуту на холостом ходу, после чего он снова готов к работе.

### Индикатор перегрузки

Индикатор перегрузки (6) сигнализирует на включенном электроинструменте о перегрузке.

Индикатор перегрузки (6) | Перегрузка
--- | ---
Постоянный зеленый свет | Нет перегрузки
Постоянный желтый свет | Большая рабочая нагрузка Снизьте скорость подачи
Мигающий красный световой сигнал | Очень большая рабочая нагрузка, снизьте скорость подачи или выключите мотор, иначе сработает защита от перегрузки