# Ставање во употреба

- Внимавајте на електричниот напон! Напонот на струјниот извор мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на електричниот алат.

##

- Позиционирајте го и осигурете го електричниот алат.
- За вклучување на електричниот алат притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување на моторот (9) во позиција "I".

Напомена: Електричниот алат се вклучува само ако претходно е вклучен магнетот.

##

- За исклучување на електричниот алат, притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување на моторот (9) во позиција "0".
- Почекајте додека електричниот алат целосно не дојде во состојба на мирување.
- Притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување на магнетот (20) надолу, за да го исклучите магнетот.

##

Заштитата од рестартирање го спречува неконтролираното вклучување на електричниот алат по прекин на доводот на струја.

- За повторно ставање во употреба притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување на моторот (9) во позиција "I".

Напомена: Ако е повторно воспоставена струјата, притиснете го копчето RESET на заштитниот уред за диференцијална струја (15). Магнетот автоматски се вклучува штом приказот (16) свети црвено на заштитниот уред за диференцијална струја (15).

##

Електричниот алат е опремен со заштита од преоптоварување. Правилната употреба не може да го преоптовари електричниот алат. При прејако оптоварување електрониката на електричниот алат се исклучува. Магнетот и понатаму останува активен.

- За потоа повторно да го ставите електричниот алат во употреба, мора да го свртите прекинувачот за вклучување/исклучување на моторот (9) во позиција "I".

Спроведете ги следните чекори пред да продолжите да работите со електричниот алат:

- Ев. отстранете ги содржаните блокади. Ако алатот за вметнување се заглавува, не смее да се користи функцијата Лев тек.
- Оставете го електричниот алат да работи околу 1 минута во мирување, потоа повторно може да се користи.

### Приказ за преоптоварување

Приказот за преоптоварување (6) покажува преоптоварување при вклучен електричен алат.

Приказ за преоптоварување (6) | Преоптоварување
--- | ---
Трајно зелено светло | нема преоптоварување
Трајно жолто светло | големо работно оптоварување намалување на брзината на притисок нанапред
Трепкаво црвено светло | многу големо работно оптоварување намалете ја брзината на притисок нанапред или исклучете го моторот, инаку ќе се активира заштитата од преоптоварување