# A munka előkészítése

##

- A (8) forgásirány-átkapcsolót csak álló elektromos kéziszerszám esetén kapcsolja át.

- Jobbraforgás: Tolja fel a forgásirány-átkapcsolót (8) "R" helyzetbe.
- Balraforgás: Tolja le a forgásirány-átkapcsolót (8)"L" helyzetbe.
  Figyelem: A Balraforgást nem szabad fúráshoz használni.

##

Minden egyes használatbavétel előtt ellenőrizze a hibaáram-védőkapcsoló működését!

- Gondoskodjon arról, hogy a mágnes (20) be-/kikapcsolója a "0" helyzetben legyen.
- Dugja be a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatba és nyomja meg a (15) hibaáram-védőkapcsolón található RESET gombot, amíg a (16) kijelző piros színben világítani kezd.
- Nyomja be addig a (15) hibaáram védőkapcsolón található TEST gombot, amíg a (16) kijelzés kialszik. Ha a (16) kijelzés nem alszik ki, a hibaáram-védőkapcsoló megrongálódott és meg kell javítani. Semmiképpen se dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal!
- A (16) kijelzés kialvása után nyomja meg ismét a RESET gombot.
- Ha a (16) kijelző piros színben világít, állítsa be a helyes helyzetbe a szerszámot lásd Az elektromos kéziszerszám helyes beállítása.

- FIGYELEM ! Ezt a tesztet az elektromos kéziszerszámnak az áramforrástól való elválasztása után minden egyes esetben végre kell hajtani, mielőtt ismét használja az elektromos kéziszerszámot.

Figyelem: A hibaáram-védőkapcsoló 10 mA-tól kezdve nyújt védelmet az áramütések ellen.

##

A pontos fúrási pontot egy lézerkereszt mutatja.

- Kapcsolja be a (7) be-/kikapcsolóval a lézeregységet.
- Állítsa be az elektromos kéziszerszám helyzetét a munkadarabon és irányítsa a lézerkereszt segítségével pontosan a munkadarabon található jelölésre.
- Nyomja el felfelé a (20) mágnes be-/kikapcsolót és ellenőrizze, hogy az elektromos kéziszerszám hozzátapad‑e a megmunkálásra kerülő munkadarabhoz.
- Szükség esetén biztosítsa (44) biztosító hevederrel az elektromos kéziszerszámot.

##

- Ferde, függőleges, vagy fej feletti helyzetben végzett munkák esetén mindig biztosítsa be az elektromos kéziszerszámot leesés ellen a berendezéssel együtt szállított biztonsági hevederrel.

- Használat előtt mindig ellenőrizze a biztonsági heveder kifogástalan működését. Sohase használjon egy megrongálódott biztosító hevedert, hanem azonnal cserélje ki.

- A biztosító hevedert (44) lehetőleg játékmentesen rögzítse az elektromos kéziszerszámhoz.
- Csúsztassa át a biztosító hevedert a befogóegységen (11), és helyezze a munkadarab köré.
- A biztosító hevedert a racsni (42) segítségével húzza meg szorosra.
- A biztosító heveder kilazításához nyomja meg a racsni reteszét (43), és húzza ki a biztosító hevedert.
- A biztosító hevedert úgy szerelje fel, hogy ha az elektromos kéziszerszám lecsúszna, az Öntől távolodva mozogjon.

##

A kívánt fúrásmélységet a skálával (45) lehet beállítani, amely a forgatókar agyán (5) található.
A fúrásmélységet a skálán található vonások segítségével lehet beállítani. A kisebb vonások közötti távolság 1 mm, a nagy vonások közötti távolság 10 mm.