# การติดตั้งและการเติมสารในระบบหล่อเย็น (ดูภาพประกอบ B)

- ต้องใช้ระบบหล่อเย็นเฉพาะเมื่อเจาะด้วยดอกเจาะแบบกัดรอบวงเท่านั้น

- ต้องไม่ใช้ระบบหล่อเย็นเมื่อเจาะในพื้นผิวแนวตั้ง หรือเอียง หรือเหนือศีรษะ

คุณสามารถปรับปริมาตรของถังน้ำยาหล่อเย็น (35) ได้โดยการดึงออกและกดลงเพื่อเปลี่ยนจาก 500 มิลลิลิตร เป็น 750 มิลลิลิตร

- ใส่แท็งก์น้ำยาหล่อเย็น (35) ลงในที่ยึด (36)
- เลื่อนที่ยึดพร้อมแท็งก์น้ำยาหล่อเย็นจากด้านบนเข้าในราง (17)
- ต่อข้อต่อท่อ (38) ของวาล์วน้ำยาหล่อเย็นเข้ากับสายยางน้ำยาหล่อเย็น (37)

ถังระบบหล่อเย็น (35) ต้องได้รับการเติมน้ำยาหล่อเย็นก่อนทำงานเจาะ

- ปิดวาล์วน้ำยาหล่อเย็น (39)
- ถอดฝาครอบสกรู (40) ของถังน้ำยาหล่อเย็น แล้วเติมน้ำยาหล่อเย็นลงในถัง (35)
- ขันฝาครอบสกรู (40) กลับเข้าที่ถังน้ำยาหล่อเย็น
- ดึงตัวล็อคแบบชักเข้าออก (41) ของถังน้ำยาหล่อเย็นขึ้นด้านบน
- เปิดวาล์วน้ำยาหล่อเย็น (39) ให้สุดก่อนที่จะเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า