# 投入使用

- 注意电源电压！ 电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。

##

- 定位并固定好电动工具。
- 要接通电动工具，请将电机电源开关(9)按到位置“I”。

提示：只有接通磁铁后，才能接通电动工具。

##

- 要关闭电动工具，请将电机电源开关(9)按到位置“0”。
- 静候让电动工具完全停止。
- 向下按压磁铁电源开关(20)，关闭磁铁。

##

重启保护功能可以避免电动工具在供电中断之后突然失控地重新起动。

- 要重新运行时，请将电机电源开关(9)按到位置“I”。

提示：当供电恢复后，请按压故障电流保护开关(15)上的按键RESET。一旦故障电流保护开关(15)上的指示灯(16)亮起红灯，磁铁就会自动接通。

##

本电动工具装备有过载保护装置。按照规定使用时不会造成电动工具过载。当负载过高时，电子系统将关闭电动工具。磁铁继续保持激活。

- 要想之后重新运行电动工具，请将电机电源开关(9)按到位置“I”。

在使用电动工具继续作业之前，请执行以下步骤：

- 清除可能存在的阻碍物。当工具刀头卡住时，请勿使用逆转功能。
- 让电动工具空转约1分钟，然后就准备就绪了。

### 过载指示灯

过载指示灯(6)可在电动工具接通的情况下显示过载。

过载指示灯 (6) | 过载
--- | ---
绿色常亮 | 无过载
黄色常亮 | 工作负荷较大 请降低进给速度
红色闪烁 | 工作负荷非常大 请降低进给速度或关闭电机，否则将激活过载保护