# Säkerhetsanvisningar till magnetiska borrmaskiner

- Håll elverktyget i de isolerade gripytorna när du utför ett arbete där skärtillbehören kan komma i kontakt med dolda kablar eller den egna elförsörjningskabeln. Vid kontakt med en strömförande ledning kan oskyddade metalldelar på verktyget som är strömförande ge användaren en elektrisk stöt.

- När du säkrar elverktyget till arbetsstycket med säkerhetsremmen, se till att säkerhetsremmen är tillräckligt kraftig för att hålla tillbaka maskinen under användning. Om arbetsstycket är svagt eller poröst kan det skadas vilket kan leda till att elverktyget släpper arbetsstycket.

- När du borrar i väggar eller tak, se till att skydda personer och arbetsområdet på andra sidan. Bitet kan sticka ut genom håller eller kärnan kan ramla ut på andra sidan.

- Kylmediebehållaren kan inte användas vid borrning i vertikala eller sluttande ytor, eller borrning över huvudhöjd. Använd kylmedium i skumform. Se till att inget vatten tränger in i verktyget. Om vatten tränger in i elverktyget föreligger ökad risk för elstöt.

- Elverktyget måste säkras. Ett elverktyg som inte sitter ordentligt fast kan flyttas eller tippa vilket kan resultera i personskador.

- Bär inte handskar. Handskar kan fastna i roterande delar eller skivor vilket kan leda till personskador.

- Håll händerna borta från borrområdet när verktyget är igång. Kontakt med roterande delar eller skivor kan leda till personskador.

- Se till att tillbehöret roterar innan du borrar i arbetsstycket. Annars kan tillbehöret fastna i arbetsstycket vilket kan orsaka oförutsedd rörelse av arbetsstycket och personskador.

- När tillbehöret har fastnat, sluta applicera nedåtgående kraft och stäng av verktyget. Undersök och korrigera orsaken till stoppet. Stopp kan orsaka oförutsedd rörelse av arbetsstycket och personskador.

- Undvik att skapa långa spån genom att regelbundet avbryta trycket neråt. Vassa metallspån kan fastna i elverktyget och orsaka personskador.

- Avlägsna aldrig skivor från borrområdet när verktyget är igång. För att avlägsna skivor, flytta tillbehöret bort från arbetsstycket, stäng av verktyget och vänta tills tillbehöret stannar. Använd verktygen som en borste eller krok för att avlägsna skivor. Kontakt med roterande delar eller skivor kan leda till personskador.

- Tillbehör med nominella varvtal måste vara märkta med minst densamma maximala hastighet som anges på elverktyget. Tillbehör som körs fortare än deras märkvarvtal kan gå sönder och flyga isär.

- Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda försörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistributionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explosion. Inträngning i en vattenledning kan orsaka materiell skada eller elstöt.

- Använd aldrig elverktyget utan den medföljande jordfelsbrytaren (PRCD).

- Kontrollera att jordfelsbrytaren (PRCD‌) fungerar felfritt innan varje gång arbetet påbörjas. Låt Bosch kundtjänst reparera eller byta ut skadade jordfelsbrytare (PRCD‌).

- Se till att personer i arbetsområdet samt själva elverktyget inte kommer i kontakt med vattnet som kommer ut.

- Använd halkfria skor. Med halkfria skor kan du undvika kroppsskada som kan uppstå om du halkar på hala ställen.

- Lämna aldrig elverktyget innan det stannat fullständigt. Insatsverktyg som efter frånkoppling fortsätter att rotera kan orsaka personskada.

- Håll borrmaskinens anslutningskabel på avstånd från arbetsområdet. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstöt.

- Överbelasta inte elverktyget och använd det inte heller som stege eller ställ. Om elverktyget överbelastas eller om man stiger upp på bordet kan det lätt hända att elverktygets tyngdpunkt förändras varefter det tippar.

- Elverktyget får endast anslutas till elnät med skyddsledare och tillräcklig spänning.

- Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller batteriet ur elverktyget innan inställningar utförs på verktyget eller tillbehörsdelar byts. Oavsiktlig start av elverktyg förorsakar ofta olyckor.

- Arbeten med elverktyget ovanför huvudet ska alltid utföras av två personer.

- Säkra elverktyget med ett säkerhetsband vid borrning i lodräta eller lutande ytor samt vid arbeten över huvudhöjd. Vid strömavbrott eller vid för stark belastning förlorar magneten hållkraften. Elverktyget kan falla ner och orsaka olyckor.

- Risk för fall vid plötslig pendelrörelse hos elverktyget. Vid arbete på byggställning kan elverktyget plötsligt börja pendla vid start eller strömavbrott. Säkra elverktyget med medföljande säkerhetsavstånd. Säkra dig själv med säkerhetsbälte mot att falla.

- Ytan måste vara slät och ren. Jämna ut grova ojämnheter, t. ex. svetsstänk, samt ta bort lös rost, smuts och fett. Magnetens hållkraft uppnås endast på lämpliga ytor.

| Placera inte magneten i närheten av implantat och andra medicinska apparater, som t.ex. pacemakers eller insulinpumpar. Magneten skapar ett fält som kan påverka funktionen hos implantat eller medicinska apparater.

- Håll elverktyget borta från magnetiska dataminnen och magnetiskt känsliga apparater. På grund av magnetens påverkan kan oåterkalleliga dataförluster inträffa.

- Sätt elverktyget på ett fast, plant och vågrätt underlag. Om elverktyget kan glida eller välta kan det inte föras jämnt och säkert.

- Håll arbetsytan helt ren förutom arbetsstycket. Vassa borrspån och föremål kan leda till skador. Materialblandningar är speciellt farliga. Lättmetalldamm kan brinna eller explodera.

- Rör inte vid arbetsstycket efter arbetet förrän det har svalnat. Insatsverktyget blir mycket hett vid arbetet.

- Berör inte borrkärnan, som matas ut automatiskt genom styrstiftet efter avslutat arbete. Borrkärnan kan vara mycket het.

- Kontrollera regelbundet sladden och låt en skadad sladd repareras hos ett auktoriserat serviceställe för Bosch elverktyg. Byt ut skadade skarvsladdar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

- När elverktyget inte används skall det förvaras på en säker plats. Lagringsplatsen måste vara torr och låsbar. Detta förhindrar att elverktyget skadas under lagring eller att okunnig person använder elverktyget.

- Elverktyget får inte användas med defekt sladd. Berör inte en skadad nätsladd. Dra sladden ur vägguttaget om den skadats under arbetet. Skadade nätsladdar ökar risken för elstöt.

- Anslut elverktyget till ett på föreskrivet sätt jordat strömnät. Uttag och förlängningskabel måste ha en funktionsduglig skyddsledare.

- Magnetens vidhäftningsförmåga beror på arbetsstyckets tjocklek. Bästa vidhäftningsförmåga uppnås på stål med låg kolandel med en tjocklek på minst 20 mm. Vid borrning i tunnare stål måste en stålplatta (minsta mått 100 x 200 x 20 mm) läggas under den magnetiska grundplattan. Säkra stålplattan mot att falla ner.

- Metallspån och andra orenheter påverkar den magnetiska vidhäftningsförmågan betydligt. Se alltid till att den magnetiska grundplattan är ren.

- Undvik att magneterna lossnar. Se till att den magnetiska grundplattan vidhäftar arbetsstycket korrekt innan du påbörjar borrningen.

- Stäng inte av magnetkraften och använd inte bakåtborrningsfunktionen förrän maskinen står stilla.

- Andra elektriska apparated som är kopplade till samma uttag orsakar en ojämn spänning som kan leda till att magneterna slutar verka. Använd endast elverktyget i ett eget uttag.

- Undvik drift av ihåliga borrkronor utan kylvätska. Kontrollera alltid kylvätskenivån innan drift.

- Skydda motorn. Låt aldrig kylvätska, vatten eller andra orenheter hamna i motorn.

- Metallspån är ofta mycket vassa och heta. Berör dem aldrig med bara händer. Avlägsna dem med en magnetisk spånsamlare och en spånhake eller annat lämpligt verktyg.

- Försök aldrig att ta apparaten i drift med felaktig eller för låg spänning. Kontrollera typskylten för att säkerställa att korrekt spänning och frekvens används.

- Elverktyget levereras med en laser-varningsskylt (se tabellen ”Symboler och deras betydelse”).

- Håll varselskyltarna på elverktyget tydligt läsbara.

| Rikta inte laserstrålen mot människor eller djur och rikta inte heller själv blicken mot den direkta eller reflekterade laserstrålen. Därigenom kan du blända personer, orsaka olyckor eller skada ögat.

- Om laserstrålen träffar ögat, blunda och vrid bort huvudet från strålen.

- Gör inga ändringar på laseranordningen.

- Låt inte barn använda elverktyget utan uppsikt. De kan oavsiktligt blända sig själva eller andra personer

- Klistra medföljande dekal i ditt eget språk över laser-varningsskylten om den avviker från språket i ditt land.