# Příprava práce

##

- Přepínač směru otáčení (8) používejte pouze tehdy, když je elektronářadí zastavené.

- Chod vpravo: Zatlačte přepínač směru otáčení (8) nahoru do polohy „R“.
- Chod vlevo: Zatlačte přepínač směru otáčení (8) dolů do polohy „L“.
  Upozornění: Chod vlevo se nesmí používat pro vrtání.

##

Před každým uvedením elektronářadí do provozu zkontrolujte funkci proudového chrániče!

- Přesvědčte se, že se spínač magnetu (20) nachází v poloze „0“.
- Připojte síťovou zástrčku a držte stisknuté tlačítko RESET na proudovém chrániči (15), dokud ukazatel (16) nesvítí červeně.
- Držte stisknuté tlačítko TEST na proudovém chrániči (15), dokud ukazatel (16) nezhasne. Pokud ukazatel (16) nezhasne, je proudový chránič vadný a musí se opravit. V žádném případě s elektronářadím nepracujte!
- Po zhasnutí ukazatele (16) znovu stiskněte tlačítko RESET.
- Svítí-li ukazatel (16) červeně, nastavte nástroj na viz Správné polohování elektronářadí.

- POZOR! Po odpojení elektronářadí od sítě musíte tento test opakovat, než elektronářadí použijete.

Upozornění: Proudový chránič chrání proti elektrickému úrazu od 10 mA.

##

Laserový kříž vám ukazuje přesné místo vrtání.

- Zapněte laserovou jednotku spínačem (7).
- Nastavte elektronářadí na obrobek a vyrovnejte je s laserovým křížem na značce obrobku.
- Zatlačte spínač magnetu (20) nahoru a zkontrolujte, zda elektronářadí drží na povrchu obrobku.
- Případně elektronářadí zajistěte bezpečnostním pásem (44).

##

- Při všech pracích v šikmé nebo svislé poloze a nad hlavou zajistěte elektronářadí dodaným bezpečnostním pásem proti pádu.

- Před použitím zkontrolujte bezchybnou funkci bezpečnostního pásu. Nikdy nepoužívejte poškozený bezpečnostní pás, nýbrž jej okamžitě vyměňte.

- Bezpečnostní pás (44) upevněte na elektronářadí pokud možno bez vůle.
- Protáhněte bezpečnostní pás uchycením (11) a obtočte ho kolem obrobku.
- Bezpečnostní pás utáhněte pomocí rohatky (42).
- Pro povolení bezpečnostního pásu stiskněte západku (43) na rohatce a vytáhněte bezpečnostní pás ven.
- Bezpečnostní pás nastavte tak, aby se elektronářadí při vyklouznutí pohybovalo směrem od vás.

##

Pomocí stupnice (45) na hlavě kliky (5) lze stanovit požadovanou hloubku vrtání.
Hloubku vrtání lze nastavit pomocí čárek na stupnici. Malé čárky jsou od sebe vzdáleny 1 mm, velké čárky 10 mm.