# Установка и заправка системы охлаждения (см. рис. B)

- Систему охлаждения разрешается использовать исключительно при сверлении сверлильными коронками.

- Систему охлаждения не разрешается применять при сверлении в вертикальных или скошенных поверхностях или над головой.

Объем бачка охлаждающей жидкости (35) можно изменять путем растягивания или сжатия бачка от 500 мл до 750 мл.

- Вставьте бачок охлаждающей жидкости (35) в крепление (36).
- Вставьте крепление вместе с бачком охлаждающей жидкости сверху в планку (17).
- Подключите переходной штуцер (38) вентиля охлаждающей жидкости к шлангу охлаждающей жидкости (37).

Перед сверлением бачок для охлаждающей жидкости (35) необходимо заполнить охлаждающей жидкостью.

- Закройте клапан охлаждающей жидкости (39).
- Открутите винтовую крышку (40) бачка для охлаждающей жидкости и залейте охлаждающую жидкость в бачок (35).
- Снова закрутите винтовую крышку бачка (40) для охлаждающей жидкости.
- Потяните застежку типа «Push-Pull» (41) для охлаждающей жидкости вверх.
- Перед тем, как включать электроинструмент, откройте клапан охлаждающей жидкости (39)полностью.