# Techniniai duomenys

Magnetinė gręžimo mašina | GBM 50-2
--- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Nominali naudojamoji galia | W | 1200
Tuščiosios eigos sūkių skaičius
1. greitis | min–1 | 50−250
2. greitis | min–1 | 100−510
Lazerio tipas | nm | 635
| mW | < 1
Lazerio klasė |  | 2
C6 |  | 1
Lazerio linijų nesutapimas | mrad (visas kampas) | 0,5
Maks gręžinio skersmuo
Gręžimo karūna | mm | 50
Spiralinis grąžtas | mm | 23
Sriegiklis |  | M16
Įrankių įtvaras |  | MK 2 – DIN 228
Magneto traukos jėga | kN | 14
Maks. gręžimo eiga | mm | 165
Magnetinės pagrindo plokštės matmenys (plotis x gylis x aukštis) | mm | 200 x 98 x 38,5
SvorisA) | kg | 14,7
Apsaugos klasė |  | /I

A)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.