# Mengganti alat kerja (lihat gambar A)

- Putar unit penggerak sepenuhnya ke atas dengan pegangan engkol (4).
- Pastikan alat sisipan bebas dari minyak.

##

- Masukkan pilot pin (26) ke dalam inti bit (27) (inti bit TCT dan HSS membutuhkan pilot pin dengan diameter yang berbeda).
- Pasang inti bit dengan pilot pin ke dalam adaptor inti bit (22) dan kencangkan sekrup dengan kunci L (6 mm) (25).
  Sebaiknya gunakan inti bit dengan weldon shank.
- Masukkan adaptor inti bit ke dalam dudukan alat kerja (12).
- Hubungkan slang cairan pendingin (37) dengan pipa penghubung pada adaptor inti bit.

##

Alat kerja dengan morse lancip MK2:

- Pasang alat kerja langsung ke dudukan alat kerja (12).

Alat kerja dengan morse lancip MK1:

- Pasang alat kerja ke dalam selongsong adaptor (MK2/MK1) (30).
- Pasang selongsong adaptor dengan alat kerja yang dimasukkan ke dalam dudukan alat kerja (12).

Alat kerja dengan poros silinder:

- Pasang chuck bor bergerigi (32) pada mandrel lancip (33) dan masukkan alat kerja.
- Pasang mandrel lancip dengan chuck bor bergerigi yang telah disekrup ke dalam dudukan alat kerja (12).

- Pastikan alat terkunci dengan benar.

- Jangan gunakan paksaan saat memasang tirus morse atau mandrel kerucut. Hal ini bisa mengakibatkan kerusakan pada dudukan alat dan alat kerja yang dipasang.

##

Gunakan adaptor sekrup keran yang sesuai (23) untuk sekrup keran.

- Masukkan sekrup keran (24) ke dalam adaptor (23).
- Masukkan adaptor (23) dengan sekrup keran yang dimasukkan (24) ke dalam adaptor bit inti (22) kemudian kencangkan dengan kunci L (6 mm) (25).
- Masukkan adaptor bit inti (22) ke dalam dudukan alat kerja (12).

##

- Masukkan pasak pencungkil MK2 (34) ke dalam lubang (13) sehingga ujung yang miring menghadap ke bawah.
  Jika pasak pencungkil (34) tidak dipasang melalui spindel penggerak, putar sedikit alat sisipan.
- Tekan pasak pencungkil (34) ke arah perangkat dengan bantuan palu dan lepaskan alat sisipan dari dudukan alat kerja.