# Perawatan dan pembersihan

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

- Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan deng‌an baik dan aman.

Jika kabel perlu diganti, pekerjaan ini harus dilakukan oleh Bosch atau pusat layanan pelanggan resmi untuk perkakas listrik Bosch agar keamanan kerja selalu terjamin.

##

Sekitar. 8 jam sebelum perkakas listrik mati secara otomatis akibat sikat karbon telah aus, display penggantian sikat karbon (14) mulai menyala merah. Perkakas listrik dapat tetap digunakan hingga perkakas listrik mati.
Kirim perkakas listrik ke layanan pelanggan Bosch, alamat dapat dilihat di bagian "Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan".

Jangan pernah hanya mengganti satu sikat karbon!

Catatan: Hanya gunakan sikat karbon yang disetujui oleh Bosch dan sesuai untuk produk Anda.

- Lepas kap penutup (1) dengan obeng yang sesuai.
- Ganti sikat karbon yang berada di bawah tekanan pegas dan sekrup kembali kap penutup.

##

Jika perkakas listrik bergetar hebat saat mengebor atau jika jarak terlihat pada rel pemandu, lebar rel pemandu jarak harus diatur. Hal tersebut mencegah kerusakan alat sisipan dan perkakas listrik.

- Lepaskan steker dari stopkontak, lepaskan alat sisipan dan sistem cairan pendingin kemudian letakkan perkakas listrik pada permukaan yang datar, kokoh dan rata.
- Putar unit bor (46) sejauh mungkin ke atas dengan pegangan engkol (4) hingga lubang berada di atas sekrup atas (47).
- Kendurkan sekrup atas (47) rel pemandu sisi kiri dengan kunci L (4 mm) (25).
- Putar sepenuhnya unit bor (46) dengan pegangan engkol (4) ke atas.
- Kendurkan 3 sekrup bawah (47) rel pemandu sisi kiri dengan kunci L (4 mm) (25).
- Kencangkan 4 sekrup (48) dengan kunci L (3 mm) (25) dan putar unit bor (46) secara bersamaan dengan pegangan engkol (4) ke atas dan bawah. Untuk itu, atur kekuatan dorongan yang diinginkan.
- Putar unit bor sepenuhnya ke atas dan kencangkan 3 sekrup bawah (47) rel pemandu sisi kiri dengan kunci L (4 mm) (25).
- Putar unit bor sepenuhnya ke bawah dan kencangkan sekrup atas (47) rel pemandu sisi kiri dengan kunci L (4 mm) (25).

##

Setelah menggunakan perkakas listrik secara intensif, sinar laser harus diperiksa dan jika perlu diatur ulang untuk menjamin pengeboran yang tepat.

- Untuk menyalakan laser, tekan tombol on/off laser (7) ke posisi "I".
- Buka sekrup penutup laser (49).
- Kendurkan sedikit sekrup klem pemegang (51).
- Gerakkan sinar laser ke kanan atau ke kiri dengan memutar sekrup (52) ke arah yang sesuai.
- Gerakkan sinar laser ke arah alat sisipan atau menjauh dari alat sisipan dengan memutar sekrup (53) ke arah yang sesuai.
- Kencangkan kembali sekrup klem pemegang (51).
- Kencangkan kembali penutup laser (49).