# Одржување и чистење

- Пред било каква интервенција на електричниот алат, извлечете го струјниот приклучок од ѕидната дозна.

- Одржувајте ги чисти електричниот алат и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.

Доколку е потребно користење на приклучен кабел, тогаш набавете го од Bosch или специјализирана продавница за Bosch електрични алати, за да избегнете загрозување на безбедноста.

##

Околу. 8 часа пред да се исклучи електричниот алат поради искористени карбонски четки, приказот за замена на карбонските четки (14) започнува да свети црвено. Може и понатаму да го користите електричниот алат додека не се исклучи.
Однесете го електричниот алат во сервисната служба на Bosch, адресата може да ја видите во делот „Сервисна служба и дел за совети за примена“.

Никогаш не менувајте само една карбонска четка!

Напомена: користете само карбонски четки од Bosch, кои се наменети за производот.

- Одвртете го покривното капаче (1) со соодветен одвртувач.
- Заменете ги карбонските четки што се под притисок на пружината и повторно навртете го покривното капаче.

##

Ако при дупчење електричниот алат многу вибрира или се гледа процеп на шината водилка, мора да се подеси ширината на процепот на шините водилки. Ова ќе спречи прекин на електричниот алат и негово оштетување.

- Извлечете го мрежниот приклучок од приклучницата, отстранете ги алатите за вметнување и системот за средство за ладење и поставете го електричниот алат на цврста, рамна и хоризонтална површина.
- Свртете ја единицата за дупчење (46) со рачната курбла (4) нагоре додека процепот не е над горната завртка (47).
- Олабавете ја горната завртка (47) на левата шина водилка со клуч со внатрешна шестаголна глава (4 mm) (25).
- Свртете ја единицата за дупчење (46) со рачната курбла (4) целосно нагоре.
- Олабавете ги 3-те долни завртки (47) на левата шина водилка со клуч со внатрешна шестаголна глава (4 mm) (25).
- Затегнете ги 4-те завртки (48) со клучот со внатрешна шестаголна глава (3 mm) (25) и истовремено свртете ја единицата за дупчење (46) нагоре или надолу со рачната курбла (4). Поставете ја саканата сила на притисок.
- Свртете ја единицата за дупчење целосно нагоре и затегнете ги 3-те долни завртки (47) на левата шина-водилка со клучот со внатрешна шестаголна глава (4 mm) (25).
- Свртете ја единицата за дупчење целосно надолу и затегнете ја горната завртка (47) на левата шина-водилка со клучот со внатрешна шестаголна глава (4 mm) (25).

##

За да обезбедите попрецизни дупчења мора да ги проверите ласерските зраци по интензивно користење и евентуално одново да ги подесите.

- За вклучување на ласерот притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување на ласерот (7) во позиција "I".
- Одвртете го поклопецот на ласерот (49).
- Малку олабавете ги завртките на спојката за држење (51).
- Движете го ласерскиот крст кон десно или кон лево со вртење на завртката (52) во соодветниот правец.
- Движете го ласерскиот крст во правец кон алатот за вметнување или обратно од алатот, со вртење на завртката (53) во соодветниот правец.
- Повторно затегнете ги завртките на спојката за држење (51).
- Повторно затегнете го капакот на ласерот (49).