# Montera och fylla på kylvätskesystemet (se bild B)

- Kylvätskesystemet får uteslutande användas vid borrning med borrkronan.

- Kylvätskesystemet får inte användas vid borrning i lodrätta eller sluttande plan eller ovanför huvudet.

Kylvätsketankens (35) volym kan ändras från 500 ml till 750 ml genom att man drar i och trycker på tanken.

- Sätt in kylvätsketanken (35) i fästet (36).
- Skjut in hållaren med kylvätsketanken uppifrån in i skenan (17).
- Anslut anslutningsröret (38) och kylvätskeventilen med kylvätskeslangen (37).

Kylvätsketanken (35) måste fyllas med kylvätska före borrning.

- Stäng kylvätskeventilen (39).
- Skruva av skruvlocket (40) från kylvätsketanken och fyll på kylvätska i kylvätsketanken (35).
- Skruva på skruvlocket (40) på kylvätsketanken.
- Dra push/pull-förslutningen (41) på kylvätsketanken uppåt.
- Öppna kylvätskeventilen (39) helt innan du slår på elverktyget.