# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

- به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب ابزار الکتریکی مطابقت داشته باشد.

##

- قرار دادن و ایمن سازی ابزار برقی.
- برای روشن کردن ابزار برقی، کلید روشن/خاموش موتور (9) را به موقعیت"I" فشار دهید.

نکته: ابزار برقی فقط پس از روشن کردن مغناطیس، روشن می‌شود.

##

- برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید روشن/خاموش موتور (9) را به موقعیت "0" فشار دهید.
- صبر کنید تا ابزار برقی بطور کامل به حالت سکون درآید.
- کلید روشن/خاموش مغناطیس (20) را به سمت پایین فشار دهید تا مغناطیس خاموش شود.

##

محافظ استارت مجدد، از شروع به کار کنترل نشده ابزار برقی پس از قطع جریان برق جلوگیری می کند.

- برای بکار گیری دوباره، کلید روشن/خاموش موتور (9) را به موقعیت "I" فشار دهید.

نکته: در صورت برقراری مجدد جریان برق، دکمه RESET را روی کلید حفاظتی جریان خطا (15) فشار دهید. مغناطیس هنگامی به طور اتوماتیک روشن می‌شود که نشانگر (16) روی کلید حفاظتی جریان خطا (15) به رنگ قرمز روشن شده باشد.

##

ابزار برقی مجهز به محافظ اضافه بار می‌باشد. طبق استفاده در نظر گرفته شده، از ابزار برقی نمی توان بیش از حد استفاده نمود. هنگام وارد آمدن فشار بیش از حد، سیستم الکترونیکی، ابزار برقی را بطور اتوماتیک خاموش می کند. مغناطیس همچنان فعال باقی می ماند.

- برای اینکه بتوان پس از آن دوباره دستگاه را به کار گرفت، کلید روشن/خاموش موتور (9) را به موقعیت "I" فشار دهید.

قبل از ادامه کار با ابزار برقی مراحل زیر را انجام دهید:

- موانع احتمالی را برطرف کنید. در صورت گیر کردن ابزار برقی نباید از عملکرد حالت چپ گرد استفاده کرد.
- اجازه دهید ابزار برقی به مدت 1 دقیقه در حالت آزاد کار کند سپس می توان از آن دوباره استفاده کرد.

### نشانگر بار بیش از حد

نشانگر بار بیش از حد (6)، هنگام روشن بودن ابزار برقی، وارد آمدن بار بیش از حد را نشان می‌دهد.

نشانگر بار بیش از حد (6) | بار بیش از حد
--- | ---
بطور مداوم سبز | عدم وجود بار بیش از حد
بطورمداوم زرد | بار کاری زیاد کاهش سرعت پیشرانی
چشمک زدن به رنگ قرمز | بار کاری خیلی زیاد سرعت پیشرانی کار را کاهش دهید یا موتور را خاموش کنید، در غیر اینصورت محافظ بار بیش از حد، فعال می‌شود