# Griešanās ātruma regulēšana

- Pirms darba uzsākšanas iestatiet apstrādei piemērotu griešanās ātrumu. Izvēlētajam griešanās ātrumam jāatbilst urbja diametram un apstrādājamā materiāla īpašībām. Ja ir izvēlēts nepiemērots griešanās ātrums, elektroinstruments var tikt bojāts vai arī nomaināmais darbinstruments var iestrēgt apstrādājamajā priekšmetā.

## Mehāniskā pārnesumu pārslēgšana

- Pagrieziet pārnesumu pārslēdzēju (19) vienīgi tad, ja elektroinstruments atrodas miera stāvoklī.

Ar pārnesumu pārslēdzēju (19) var izvēlēties vienu no 2 darbvārpstas griešanās ātruma diapazoniem (pārnesumiem).

Pārnesums I:
neliels griešanās ātrums, piemērots darbam ar liela diametra urbjiem.

Pārnesums II:
liels griešanās ātrums, piemērots darbam ar neliela diametra urbjiem.

- Nospiediet atbloķēšanas taustiņu (18) un pagrieziet pārnesumu pārslēdzēju (19) vēlamajā stāvoklī.
- Ja pārnesumu pārslēdzēju nav iespējams pagriezt, nedaudz pagroziet nomaināmo darbinstrumentu un tad pārvietojiet pārslēdzēju vēlamajā stāvoklī.

## Griešanās ātruma regulēšana

Ar apgriezienu skaita regulēšanas pirkstratu (2) vajadzīgo apgriezienu skaitu var regulēt arī darbības laikā.

Optimālais griešanās ātrums ir atkarīgs no izmantojamā darbinstrumenta un no apstrādājamā materiāla. Tā tiek novērsta nomaināmā darbinstrumenta pārkaršana urbšanas laikā un tiek nodrošināta augsta urbumu kvalitāte.

Griešanās ātruma izvēle | Darbinstruments
--- | ---
I ātrums: 50−250 min-1 | Kroņurbji (Ø 35−50 mm), vītņurbji
II ātrums: 100−510 min-1 | Spirālurbji, kroņurbji (Ø < 35 mm)