# Drehzahl einstellen

- Stellen Sie vor Arbeitsbeginn die richtige Drehzahl ein. Die Drehzahl muss dem Bohrdurchmesser und dem zu bohrenden Material angemessen sein. Bei einer falsch eingestellten Drehzahl kann das Einsatzwerkzeug beschädigt werden oder sich im Werkstück verhaken.

## Mechanische Gangwahl

- Betätigen Sie den Gangwahlschalter (19) nur bei Stillstand des Elektrowerkzeuges.

Mit dem Gangwahlschalter (19) können 2 Drehzahlbereiche vorgewählt werden.

Gang I:
Niedriger Drehzahlbereich zum Arbeiten mit großen Bohrdurchmessern.

Gang II:
Hoher Drehzahlbereich zum Arbeiten mit kleinen Bohrdurchmessern.

- Drücken Sie die Entriegelungstaste (18) und drehen Sie den Gangwahlschalter (19) in die gewünschte Position.
- Lässt sich der Gangwahlschalter nicht drehen, drehen Sie das Einsatzwerkzeug leicht und wechseln Sie dann in die gewünschte Position.

## Drehzahlregelung

Mit dem Stellrad (2) zur Drehzahlvorwahl können Sie die benötigte Drehzahl auch während des Betriebes vorwählen.

Die erforderliche Drehzahl ist abhängig vom verwendeten Einsatzwerkzeug und dem zu bearbeitenden Material. Dies verhindert eine Überhitzung des Einsatzwerkzeuges beim Bohren und gewährleistet eine hohe Bohrqualität.

Vorwahl Drehzahl | Einsatzwerkzeug
--- | ---
Gang I: 50−250 min−1 | Bohrkrone (Ø 35−50 mm), Gewindebohrer
Gang II: 100−510 min−1 | Wendelbohrer, Bohrkrone (Ø < 35 mm)